1- جمع آوري سراميك كف شعبه و زيرسازي قبلي حداقل 10 سانتيمتر تا رسيدن به بتن محكم كف صورت پذيرد (متراژ تقريبي 220 متر مربع)همچنين با توجه به شكم دادن و لق شدگي در چند نقطه زيرسازي با هماهنگي دايره فني ابتدا بررسي گردد.
2- بارگيري و حمل كليه نخاله هاي ساختماني 
3- زيرسازي يكدست و هموار جهت اجراي سراميك كف
4- سراميك كف به روش چسبي به متراژ تقريبي 220 متر مربع به همراه بندكشي (سراميك پرسلان 120*60 كرابن تبريز - رنگ و طرح سراميك و نوع چسب مورد استفاده با دايره فني مديريت هماهنگ گردد)
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