         لرزه‏گیر لاستیکی 6 اینچ مطابق نقشه ذیل   به تعداد 16 عدد

1- تست هیدرو استاتیک تمام قطعات مطابق استاندارد FSA
2- تست و آنالیز مکانیکی و شیمیایی و ارائه گواهی نامه متریال مورد استفاده
3- تهیه و ارائه WPS/PQR جوش
4- فراهم نمودن شرایط بازدید در حین ساخت و تست نهایی
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DESIGN PRESSURE! 16 karg
TEST PRESSURECHYDRO.: 24 barg
DESIGN TEMPERATURE: 40 °C

FLUID: WATER FLOW




