اقلام و موارد تعمیراتی مورد نیاز در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران
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	مبلغ کل
	مقدار
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	ردیف

	ورق پلی وود با روکش ملج 18 میل
	
	65 ورق
	تهیه – حمل – برشکاری – سمباده کاری و نصب ورق دیوار و ستون 18 میل چوبی به ابعاد  1.22 * 2.80 با روکش ملج  
	1

	ورق ام دی اف با روکش ملج 18 میل
	
	20 ورق
	تهیه – حمل – برشکاری و سمباده کاری – و نصب ورق دیوار و ستون چوبی به ابعاد 1.83 * 3.66 با روکش ملج
	2

	چوب ملج به شرح تصویر پیوست
	
	557 متر طول
	تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار دیوار 7 سانتی و ضخامت 2.5 سانتی
	3

	چوب ملج به شرح تصویر پیوست
	
	98 متر طول
	تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار تاج 15 سانتی و ضخامت 3 سانتی
	4

	چوب ملج به شرح تصویر پیوست
	
	98 متر طول
	تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار قرنیز 15 سانتی و ضخامت 3 سانتی
	5

	چوب ملج به شرح تصویر پیوست
	
	98 متر طول
	تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب زوار کمربند 3 سانتی و ضخامت 2.5 سانتی
	6

	تمامی لوازم جهت نصب بر روی دیوار آجری و تراز عمودی و عفقی به عهده پیمانکار می باشد
	
	445 کتر طول
	تهیه – حمل –برشکاری – سمباده کاری و نصب چهار تراش به ابعاد 4*6 جهت شاسی کشی زیر کار چوب نراد 
	7

	با توجه به ارتفاع سقف نیاز به نصب داربست می باشد .
	
	140 متر مربع
	تهیه – حمل و نصب کناف سقف با شکستگی و نور مخفی در ارتفاع 3.5 متری کناف ایران
	8

	
	
	70 متر طول
	برچیدن کابلهای برق و شبکه با داکت های روی کار 
	9

	در طبقه سوم و تخریب با دست
	
	5 متر مکعب
	تخریب دیوار 20 سانتی با آجر سوراخ دار با پوشش گچ رویه 
	10

	انجام جوشکاری
	
	300 کیلو گرم
	شمع کوبی و تقویت تیر سقف و برچیدن بادبند فلزی 
	11

	
	
	5 متر مکعب
	جمعاوری و انتقال نخاله ساختمانی حاصل از تخریب از طبقه سوم به طبقه همکف و بارگیری و حمل به خارج از فضای اداری 
	12

	
	
	25 متر طول
	تخریب کف و ایجاد کانال انتقال کابلعای برق و شبکه
	13

	تهیه تمامی لوازم به عهده پیمانکار می باشد . با تمامب سوکتها 
	
	140 متر مربع
	تهیه و نصب کابل شبکه و کابل برق با تمامی لوازم مربوط اجرای شبکه با 5 انشعاب در سالن اجتماعات
	14

	تهیه تمامی لوازم به عهده پیمانکار می باشد .
	
	140 متر مربع
	تهیه و نصب کلید و پریز و شبکه برای 5 انشعاب
	15

	تهیه تمامی لوازم به عهده پیمانکار می باشد .
	
	90 متر طول
	تهیه – حمل و نصب لاین نوری در سقف
	16

	کناف ایران در ارتفاع 3.5 متری
	
	50 متر مربع
	تهیه و اجرای دیوار کاذب و جداکننده کناف به ضخامت 10 سانتیمتر و اجرای پنلهای آگوستیک 
	17

	اجرای دقیق و با کیفیت عالی مطابق تصویر پیوست
	
	1 پروژه
	اجرت اجرای طرح با تمامی ابزار آلات و یراق آلات و برشکاریها ، فارسی برها ، پرسکاری ، بتونه کاری و نصب لوازم چوبی
	18
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