                                     چک لیست نگهداری پیشگیرانه یونیت 1   2  سردخانه مثبت    منفی استان:
پایگاه :
بخش:


                                     شرکت پشتیبان :                                                کد سردخانه :
                           بازه زمانی سرویس دوره ای :                                         کارشناس سرویس و تعمیر :
	کنترل اجزاء تبرید
	3 ماهه اول
	3 ماهه دوم
	3 ماهه سوم
	3 ماهه چهارم
	کنترل اجزاء برقی
	3 ماهه اول
	3 ماهه دوم
	3 ماهه سوم
	3 ماهه چهارم
	کنترل قطعات مکانیکی
	3 ماهه اول
	3 ماهه دوم
	3 ماهه سوم
	3 ماهه چهارم

	ورودی و خروجی کمپرسور
	
	
	
	
	کلید اصلی
	
	
	
	
	درب سرد خانه
	
	
	
	

	ورودی و خروجی کندانسور
	
	
	
	
	کلید تعویض کمپرسور
	
	
	
	
	لولای درب
	
	
	
	

	ورودی و خروجی اواپراتور
	
	
	
	
	کنتاکتور اصلی
	
	
	
	
	قفل درب
	
	
	
	

	شیر برقی اصلی
	
	
	
	
	فیوز کمپرسور
	
	
	
	
	پایه فن کندانسور 
	
	
	
	

	شیر دستی
	
	
	
	
	کنتاکتور کمپرسور
	
	
	
	
	پایه فن اواپراتور
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	بی متال کمپرسور
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	فیوز کندانسور
	
	
	
	
	بلبرینگ فن اواپراتور
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	کنتاکتور کندانسور 
	
	
	
	
	بررسی پیچ های اواپراتور
	
	
	
	

	فیلتر داریر
	
	
	
	
	بی متال کندانسور 
	
	
	
	
	فنروپیچ های پایه کمپرسور 
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	کنتاکتور اواپراتور
	
	
	
	
	هوا دهی دور درب
	
	
	
	

	شیر برقی فرعی
	
	
	
	
	بی متال اواپراتور
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	شیر اکسپنشن فرعی
	
	
	
	
	اتصالات تابلوی برق
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اویل سپراتور
	
	
	
	
	سیم کشی تابلوی برق
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اویل پرشر
	
	
	
	
	المنت کمپرسور
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	گیج فشار روغن
	
	
	
	
	سنسور دما
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	گیج فشار کمپرسور
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	بوبین شیر برقی اصلی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	بوبین شیر برقی فرعی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	سیم بندی سر کمپرسور
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	اتصالات HI&LOW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	اتصالات اویل پرشر
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	اتصالات های پرشر
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	کنتاکتور برفک زدایی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	بی متال برفک زدایی
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ساعت
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	کنترل فاز
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	کنترل بار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	فیوز مدار فرمان
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	المنت دور درب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	سیم بندی سر کمپرسور
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	اتصالات HI&LOW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	اتصالات اویل پرشر
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	وضعیت کلی دستگاه
	سه ماهه اول
	سه ماهه دوم
	سه ماهه سوم
	سه ماهه چهارم

	می تواند استفاده شود
نمی تواند استفاده شود
	□
□
	□
□
	□
□
	□
□

	نام و امضاء انجام دهنده/تاریخ
	
	
	
	

	نام و امضاء تایید کننده/تاریخ
	
	
	
	



	مدت زمان نگهداری فرم
	ترتیب صفحات 

	تا 5 سال پس از پایان عمر تجهیز

	1 از 1


1- OK می باشد (اجازه کار دارد).  2-  OK نمی باشد (نیاز به سرویس در اسرع وقت دارد).   3- تعویض شد(مربوط به قطعاتی که عمر مفید دارند . 4- سرویس یا تعمیر شد. 
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