شرایط پروژه سایبان شهرداری عجب شیر

1- سایبان دوطرفه طبق طرح و نقشه پیوستی 
2- طول 30 متر  
3- صفحات پایه ستون ها50*50    
4-  بتن 450 برای فونداسیون   به همراه میلگرد  12
5- اجرای ضد زنگ و سمباده کاری قبل از رنگ
6- رنگ سازه سفید روغنی  درجه یک اعلاء  دو دست به تایید دفتر فنی شهرداری  و سقف ابی 
7- پروفیل سازه و ستون  4*8  طبق طرح (ستون هر نیم متر ) 
8- پروفیل سقف 4*4  در هر نیم متر 
9- پروفیل 2*2 جهت ابروی پیشانی 
10- ورق سقف گالوانیزه رنگی 50
11- جلوی پیشانی سایبان ابروی به ارتفاع نیم متری 
12- ناودانی در وسط سازه برای اب باران به همراه لوله کشی متناسب  تا مسیر تخلیه 15 متر 
13- کلیه های هزینه های حمل و نصب و داربست و .. بر عهده پیمانکار می باشد.
