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شرح : تهیه و اجرای کمد بایگانی – پیش خوان فیس تو فیس - پارتیشن
	ردیف
	شرح کار
	تعداد/مقدار/ متراژ
	قیمت واحد 

	مبلغ کل

	1
	تهیه و ساخت و اجرای باجه فیس تو فیس از جنس MDF 16 میلی متری براق و هایگلاس پاک چوب که شامل صفحه دوبل با ستونهای سوبل و شیشه 10 میل سفید سکوریت جهت جلوی باجه ( با سوراخ و دریچه ) و شیشه 6 میل دودی جهت روی صفحه باجه ها بهمراه یک عدد دراور 3 کشو از جنس MDF 16 میل براق و ریل های ساچمه ای 3 تیکه بهمراه قفل و دستیگره و یک عدد زیر کیسی ( مطابق نمونه های معرفی شده )
	


حدود 18 متر طول
	
	

	2
	تهیه ساخت و نصب و اجرای کمد بایگانی باکسی از جنس MDF 16 میل پاک چوب براق  و دستگیره مخفی از جنس هایگلاس نارنجی به عمق  40 سانت و ارتفاع 2 متر فاصله بین طبقات 35  سانت و عرض 90 سانت، که به ازاء هر درب بازشو 3 عدد لولای آرام بند درجه 1 در نظر گرفته شود ( مطابق نمونه های معرفی شده )
	

حدود 29مترطول
	

	

	3
	پارتیشن بندی با متریال هایگلاس براق 
	حدود 20 مترمربع
	
	

	جمع کل

	ریال


نمونه کار جهت بازدید :
1- شعبه سلمان فارسی اهواز:خیابان سلمان فارسی ( نادری ) بین خیابان های ( فردوسی و حافظ )
2-شعبه سپیدار: بلوار فنی و حرفه ای –سه راهی باهنر روبروی پلیس راهور
-هزینه اجرا و جمع آوری داربست ، حمل و نقل ، لوازم ، تجهیزات ، ابزار اجرای کار ، اسکان ، بیمه ، غذا و کلیه کسوارت قانونی و ... بعهده پیمانکار می باشد.
-اولویت انتخاب پیمانکار مجری امر : 1-بومی بودن 2-رزومه کاری با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سطح استان می باشد.
- قیمت پیشنهادی به احتساب 10 % ارزش افزوده و5 % بیمه تامین اجتماعی و 10 % حسن انجام کار            می باشد.
آدرس پیشنهاد دهنده :     تلفن:


1 - تهیه ،ساخت و اجرای باجه فیس تو فیس مطابق نمونه های اجرا شده و با مشخصات    زیر:
1- کلیه متریال از شرکت پاک چوب باشد
2-صفحه باجه بصورت دوبل و ستون های CNC شده با نوار منحنی بصورت سوبل و با کد 2037 پاکچوب براق 
3-نمای باجه با متریال هایگلاس کد 701 پاکچوب باشد
4-میز مبادلات مشتری که زیر شیشه فیس تو فیس باجه نصب می گردد بصورت کامل CNC شده با نوار منحنی می باشد و متریال آن کد 2037 پاکچوب باید باشد
5- هر باجه شامل یک عدد دراور 3 کشو با ریل ساچمه ای 3 تیکه و قفل و دستگیره و یک عدد زیرکیسی از جنس MDFپاک چوب با کد 2037 براق 
6- شیشه فیس تو فیس از جنس شیشه 10 میل سکوریت با سوراخ کاری و دریچه 
7-شیشه روی سطح میز از جنس شیشه 6 میل دودی و با سوراخ کاری جهت عبور کابل ها 

2- تهیه ،ساخت و نصب کمد بایگانی طبق نمونه های اجرا شده و با مشخصات زیر:
1- کمد بایگانی بصورت باکس و با متریال MDF سفید صابونی پاک چوب کد 1014 براق
2- نما و درب های کمد بصورت ترکیبی از جنس MDFپاک چوب کد های 1014 و 2037 براق
3- هر کمد بایگانی دارای 4 لنگه درب و هر لنگه با 3 عدد لولای آرام بند نصب و اجرا گردد
4- کمد بایگانی بصورتی طراحی و اجرا گردد که فواصل هر طبقه کمتر از 35 سانتی متر نشود.
5- دستگیره کمدها بصورت مخفی و از جنس هایگلاس نارنجی طوری طرحی گردد که نمای کمدها حداقل 10 سانتی متر بین درب های بالا و پایین فضای خالی وجود داشته باشد 
6-عمق کمدها 40 سانتی متر طراحی و ساخته شود

3- تهیه پارتیشن بندی با متریال هایگلاس برق رنگ نارنجی بصورت 2 لایه با زیرسازی و شاسی کشی 
