بسمه تعالی
موضوع: مشخصات فنی کفی خودروبر هیدرولیکی با کنترل برقی
با سلام و احترام مشخصات فنی مربوط به کفی یونیت کنترل ریموتی به شرح ذیل به حضور ارسال میگردد.
طول 590سانتی متر:عرض 230 سانتی متر
دارای رمپ عقب به طول 80 سانتی متر
شاسی و زیربندی قوطی صنعتی با ضخامت 6 میلی متر و ناودانی صنعتی قابلیت تحمل تناژ بار 6  تن
[bookmark: _GoBack]کفشک و لنت هرطرف 6 قطعه از جنس پلی امید ضد سایش 
وینچ هیدرولیکی با ظرفیت 5 تن 
یونیت هیدرولیک برقی از برند چینی درجه یک
دارای ریموت کنترل صنعتی و کنترلر دستی
پمپ هیدرولیک وارداتی
شیلنگ ها و فیتینگ آلمانی
قفل شاسی با سنسور ایمنی
استفاده از انرژی گاید استاندارد برای عبور شیلنگ ها و کابل ها
جک های هیدرولیک سفارشی ساز با ضمانت حداقل یکساله
قطعات استراکچر ساخته شده از فولاد مقاوم در برابر فشار و سایش تولید شده با دستگاههای سی ان سی و لیزر
SMAWو GMAW/MIG جوشکاری مقاطع با دستگاه های حرفه ای شامل 
چربی زدایی و آماده سازی سازه نهایی قبل از رنگ کاری با مواد نانو
پوشش آستر دو جزئی زینک اپوکسی
رنگ آمیزی با استفاده از رنگ خودرویی
جعبه ابزار در ابعاد 100*50*50 سانتی متر با ضخامت 2 میلیمتر
سایر تجهیزات جانبی شامل استاپر چرخ
	 
