آنالیز کارهای تعمیراتی بنایی و عمرانی 
1-گچ کاری دیوار
اجرای کامل گچ کاری دیوار بدنه زیر و رو بر روی دیوار بلوکی و آجری به صورت کامل تا ارتفاع 350 سانت از کف تمام شده همراه با نازک کاری نبش و گوشه و چهارچوب فلزی  به صورت صفر تا صد گچ کاری و نازک کاری حدودا 300 متر مربع

2-تعمیرات بنایی زیر سقف
اجرای کامل تعمیرات بنایی زیر سقف سالن همراه با نظافت و تمیز کاری و بنایی آجر حد فاصل سقف به آهن جهت مسدود کردن ورود گرد و غبار به داخل در ارتفاع  حدودا 100 متر طولی

3-گچ کاری زیر سقف و بدنه
اجرای کامل سفید کاری  بر روی دیوار آجری و بلوکی به صورت کامل با لای سقف کاذب دور تا دور ساختمان از داخل و پوشش فضای بین سقف شیربانی و دیوار اطراف ساختمانجهت عدم نفوذ گرد و غبار به صورت کامل تا زیر سقف شیربانی حدودا 150 متر مربع

4- پلاستر و نرمه کشی
اجرای کامل پلاستر زبره و نرمه کشی سطح دیوار بیرونی ساختمان با سیمان سفید و لکه گیری اطراف پنجره ها جهت زیبا سازی نمای ساختمان در ارتفاع   حدودا   70 متر مربع

5-ساخت نعل درگاه و وال پست
اجرای کامل جوشکاری و ساخت نعل درگاه جهت دیوار چینی بر روی چهار چوب دربها تا زیر کانال کولر حدودا 10 عدد طبق دستور کار کارفرما  همراه با رنگ آمیزی 

6-آجر چینی 
اجرای کامل آجر چینی سفال و بلوک بر روی چهار چوب دربها و جای پنجرها و تعمیرات جزیی اطراف ساختمان  به صورت اصولی حدودا 50 متر مربع

7-تعمیرات دور دریچه کانال هوا
اجرای کامل تعمیرات جزیی با ملات سیمان و آجر و گچ جهت چهارچوب چوبی کانالهای هوا به طور کامل به صورت آبندی حدودا جدودا 15 مورد 

8-رنگ آمیزی
اجرای کامل رنگ روغنی بر روی دربهای فلزی ساخته شده و قاب پنجره ها و چهار جوب دربهای کل پروژه به صورت اصولی  حدودا100 متر مربع   طبق دستور کار کارفرما


9-اجرای ایزوگام
اجرای کامل لکه گیری ایزوگام بر روی پشت بام جهت کانال هوا های نصب شده 

10-شالوده فنداسیون
اجرای کامل تخریب و گود برداری  شالوده فنداسیون سکو جهت بلوک چینی  70 متر مربع

11-بلوک چینی سکو
اجرای کامل دیوار چینی با بلوک به صورت 20 سانتی و 40 سانتی به ارتفاع 120 سانت جهت ساخت سکو درب ورودی حدودا 70 متر مربع

12-پرکردن شالوده و سکو
اجرای کامل پر کردن داخل سکوی ساخته شده با ناخاله ساختمانی جهت ساخت سکو همراه با کمپکت زدن و کوبیدن جهت مقاومت و حمل ناخاله ساختمانی از هر جای بیمارستان جهت پر کردن سکو به محل پروژه حدودا   70 متر مربع

13 – موزاییک
اجرای کامل موزاییک کف سکو ساخته شده  به طور کامل  حدودا  70 متر مربع طبق دستور کار کارفرما

14-ساخت رمپ و پله
اجرای کامل ساخت پله و رمپ طبق دستور کار  کارفرما  همراه با موزاییک و نصب سنگ پله در دو طرف سکوی ساخته شده  

15-اجرای سرامیک
اجرای کامل سرامیک  بدنه جلو سلوی ساخته شده همراه با آهنکشی و نصب اسلب سنگ  جهت سکوی ساخته شده  حدودا 70 متر مربع

16-ساخت نرده آهنی
اجرای کامل ساخت نرده آنی و حفاظ دور تا دور سکو و رمپ و پله ساخته شده  به ارتفاع  120 سانت  طبق دستور کار کارفرما همراه با رنگ آمیزی  و ضد زنگ  حدودا   50 متر مربع ساخت و نصب بیس پلت در دیوار و کف  همراه با رنگ آمیزی جهت نصب نرده حفاظ طبق دستور کار کارفرما

17-تخریب
تخریب و جازنی  جای لوله آب و برق و غیره جهت گچ کاری و تعمیرات بنایی و جای تابلو برق

نکات قابل توجه والزامات قابل اجرا توسط پیمانکاران
1-تامین تمامی ابزار آلات و وسایل مورد نیاز پروژه (  ،چهارپایه ،تخته الوار ، و000) به عهده پیمانکار میباشد.
[bookmark: _GoBack]2-حمل مصالح مصرفی از هر نقطه محیط فیزیکی بیمارستان تا محل پروژه و جابجایی به عهده پیمانکار میباشد  

3-تکمیل فرم بازدید و رویت پیمانکار از محل پروژه وبارگذاری فرم بازدید در سامانه الزامی میباشد در غیر این صورت ابطال میگردد.
 
4- بیمه و مالیات و مفاصا حساب و تمام کسورات قانونی  به عهده پیمانکار میباشد .

5-شرکت کننده میبایست فقط بومی استان فارس باشد.

6- انجام کار به صورت اجرتی به عهده پیمانکار و تامین مصالح با  کارفرما میباشد.
7-شرکت کننده میبایست حتما با سازمانهای دولتی بخصوص علوم پزشکی شیراز کار کرده و رزومه کاری بارگزاری گردد
8-هیچ گونه پرداختی در ابتدا و حین کار پرداخت نمیشود و پرداخت حداقل 3ماه پس از اتمام پروژه و انجام کارهای اداری پرداخت میشود
شماره تماس جهت هماهنگی و بازدید از پروژه درساعات اداری    09171016615







 



فرم بازدید از پروژه بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

احتراما به استحضار میرساند  شرکت/پیمانکار   

     در تاریخ                                            از محل پروژه عمرانی –تاسیساتی بازدید کرد



مهرو امضاء بازدید کننده                                                 مهرو امضاء مسئول فنی مهندسی



