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	خاکبرداری و حمل نخاله به دپوی مجاز حدود 860 متر مکعب (25*45 متر)
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	تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت تا 10 سانتی متر حدود 14 متر مکعب
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	تهیه و اجرای فنداسیون نواری همراه با آرماتور بندی ( میلگرد نمره 16 تعداد 8 عدد طولی و خاموت نمره 10 هر 25 سانت حدود 3500 کیلو)  قالب بندی و بتن ریزی عیار 350 حدود 45 متر مکعب)
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	تهیه و اجرای صفحه 10*40*40 با بولت نمره 20 
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	کرسی چینی به ضخامت 40 سانتی متر و ارتفاع 50 سانت به همراه سیمانکاری جهت نصب عایق حدود 140 متر طول
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	تهیه و اجرای عایق حدود 160 متر مربع
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