مشخصات فیلترهپا
1-کلاس فیلترHEPA    H14 مطابق با استاندارد
2-EN1822    یا  ISO29643
3-راندمان فیلتراسیون:   995/99 درصد
4-مدیای فیلتر:الیاف شیشه
5-قاب فیلتر:مقاوم در برابر خوردگی-کاملا درزگیر نصب شود وفاقد نشتی
6-فیلتر باید دارای شماره سریال،مشخصات فنی وگزارش آزمون اختصاصی کارخانه باشد+QC کارخانه
7-ارائه کاتالوگ فنی باشد.نو وآکبند باشد.
8-تعهد کتبی مبنی بر اصل بودن موارد فوق
9-3CU وH13 هم قابل قبول است
10-سایز 595*595*30 ......4عدد    و295*595*30 .....8عدد
11-خرید درصورت تصدیق-هماهنگی جهت تصدیق 09183601549مهندس جهانگیری
12-پرداخت4ماهه
13-هزینه حمل باتامین کننده
