اگزاست فن
[bookmark: _GoBack]1300 CFM ، نوع پروانه Backward curved- فشار استاتیک بین 100 الی 150 پاسکال، اولویت حیاتی برای ارامش بیمار زیر 55 دسی بل، امکان تنظیم دقیق دور جهت کنترل صدا و دبی(موتور اینورتر variable speed) دارای فیلتر  G4در ورودی (جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل سیستم فن) دارای درجه حفاظتIP55 .

