فن کویل کاستی 4 طرفه
[bookmark: _GoBack]کویل 2 لوله فقط سرمایش یا گرمایش مطابق فصل، جنس لوله ها مس باشد، فین ها الومینیومی، تعداد ردیف کویل 2 ردیفه باشد، فشار کار کویل 16 بار باشد، فن سانتریفیوژ چند پره کم صدا، جنس فن پلاستیک مهندسی ، فن 3 ساعته باشد و موتور تکفاز، فیلتر قابل شستشو از جس پلی پروپیلن، دارای پمپ درین، جنس بدنه ورق گالوانیزه و پوشش ضد زنگ باشد.


