فن کویل کاستی 4 طرفه
کویل 2 لوله فقط سرمایش یا گرمایش مطابق فصل، جنس لوله ها مس باشد، فین ها الومینیومی، تعداد ردیف کویل 2 ردیفه باشد، فشار کار کویل 16 بار باشد، فن سانتریفیوژ چند پره کم صدا، جنس فن پلاستیک مهندسی ، فن 3 ساعته باشد و موتور تکفاز، فیلتر قابل شستشو از جس پلی پروپیلن، دارای پمپ درین، جنس بدنه ورق گالوانیزه و پوشش ضد زنگ باشد.


مشخصات فنی فن کویل زمینی بالازن
· کویل مسی 3 ردیفه از لوله مسی 3.8 اینچ با فین الومینیومی 12 پره در اینچ
· فن سانتریفوژ از جنس فلزی با حداقل دسیبل صدا و بالانس دینامیکی و استاتیکی
· الکتروموتور تک فاز سه سرعته مارک sisme ساخت کارخانه الکتروژن
· عایق کاری در قسمت زیر تشت جهت جلوگیری از کندانس
· فیلتر هوا از نوع الومینیومی قابل شستشو
· مجهز به کلید تنظیم چند وضعیتی فن کوئل
· مجهز به شیر هواگیری در مسیر خروجی اب از کوئل
· بدنه خارجی تماما ساخته شده از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
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