	1- دستكش ضد مواد 

	· ماده سازنده رويه از نوع نيتريلي 
· از نوع ساق بلند (تا محدوده آرنج) 
· داراي آستر داخلي از نوع كتان 
· داراي ضخامت بيش از يك ميليمتر و مورد تاييد واحد HSE منطقه (مقاوم در برابر سايش و آسيب زودهنگام) 
· داراي سايزبندي (جهت افراد مختلف)
· مقاوم در برابر فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفتگاز و نفت سفيد) مبني بر عدم خشك شدن يا ايجاد ترك زودهنگام



	2- فيلتر ماسك ضدبخارات 

	· برند3M مدل6001
· داراي تاريخ اعتبار بالاي 2 سال




	3- دستكش كف چرمي 

	· مقاوم در برابر صدمات مكانيكي
· مقاوم در برابر بريدگي
· جنس كفي دستكش از نوع اشبالت و پشت آن از نوع برزنتي مقاوم



	4- دستكش كف سيرابي

	· مقاوم در برابر صدمات مكانيكي، برش و پارگي
· كف دستكش از نوع لاستيكي مرغوب (لاتكس طبيعي ضخيم) و رويه از نوع كاموايي
· كف شياردار ضد لغزش
· مطابق استاندارد EN 388 و EN420



	5- كلاه ايمني 

	· بدنه كلاه از جنس ABS
· عدم وجود منفذ بر روي پوسته بيروني (عدم نفوذ آب و فرآورده)
· پوسته بيروني در پيرامون بصورت لبه دار
· وزن كلاه كمتر از 400 گرم 
· از نوع مخصوص براي كار در ارتفاع 
· داراي بند و چانه بند مربوطه
· داراي گواهي استاندارد از سازمان ملي استاندارد
· داراي گواهينامه مقاومت در مقابل جريان الكتريسيته
· فاصله حداقل 3 سانتيمتري بين عامل تعليق ساز (مركز نوارهاي درون كلاه) تا پوسته
· داراي استاندارد امريكايي ANSI Z89.1 (كلاس C و يا G) و تيپ II
· يا داراي استاندارد اروپايي EN-397:2012



	6- محافظ تمام صورت (سنگ زني)

	· طلق شفاف
· قابل نصب روي سر
· جنس از نوع پلي كربنات ضدضربه، مقاوم در برابر حرارت و ضدخش
· حداقل ضخامت 1 ميليمتر
· داراي ارتفاع حداقل 25 سانتيمتر و پوشش جانبي صورت
· رعايت مباحث بهداشتي و ايمني در محل هدگير
· وزن كمتر 350 گرم
· جنس هدگير از نوع ABS
· داراي گواهي استاندارد از سازمان ملي استاندارد
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