
بسمه تعالي
موضوع : شرح خدمات ارزيابي مواجهه كارگران تخليه و بارگيري انبار نفت شهيد غريبي بوشهر با آلاينده هاي شيميايي  BTEX بر اساس استراتژي ابلاغي منضم به نامه شماره 33328 به تاريخ 20/4/ 95 اداره كل HSEوزارت نفت 
1-محل نمونه‌برداری فردي :
محوطه تخليه و  بارگیری انبار و کنترل کیفیت نفت شهيد غريبي بوشهر
2-گروه شغلي داراي مواجهه مشابه(SEG): 
کنترل کیفیت
3-مشخصات ماده شيميايي و حدود مجاز (OEL):
	نام علمي ماده شيميايي
	وزن مولكولي
	CAS NUM
	حدمجازTWA PPM))
	STEL/C PPM))
	نمادها
	مبناي تعيين حد مجاز مواجهه

	بنزن
	78.11
	71-43-2‌
	0.5
	2.5 
	BEI, A1 پوست
	سرطان خون

	تولوئن
	92.13
	108-88-3
	20
	-
	BEI, A4
	اختلالات بصري،اثرات سيستم توليد مثل زنان

	زايلن(ايزومرهاي ارتو،متا، پارا)
	106.16
	1330-20-7
	100
	150
	BEI, A4
	تحريك قسمت فوقاني تنفسي،چشم وپوست، اختلالات سيستم اعصاب مركزي

	اتيل بنزن
	106.16
	100-41-4
	20
	-
	BEI, A3
	تحريك قسمت فوقاني تنفسي و آسيب كليوي، اختلال بخش حلزوني گوش مياني


4-تعداد و شرايط نمونه:
· تعداد نمونه براي گروه‌ شغلي معرفي شده (به شرح جداول ذيل) الزامي است كه با هزينه كامل پيمانكار انجام و كارفرما بابت انجام هر گونه هزينه آزمايشگاهي مبلغ جداگانه اي پرداخت نمي كند.
· تبصره 1: مقدار دبي(Q) و زمان (t )بر اساس استاندارد متد 1501 NIOSH طبق جدول مشخص گرديده است پيمانكار مختار است جهت اطمينان از عدم بروز (BT) با مقادير تعيين شده با توجه به شرايط محيطي و آب و هوايي، 2 تا 3 نمونه pre test  گرفته و در صورت اطمينان از صحت نمونه آن را به عنوان نمونه اصلي لحاظ نمايد، بديهي است در غير اينصورت به نمونه داراي (BT) هزينه اي پرداخت نخواهد شد.
· تبصره 2: در صورتيكه در نمونه هاي pre test پديده  (BT) رخ داد هزينه مترتبه از سوي كارفرما پرداخت و پيمانكار موظف است با تغيير دبي و زمان نمونه برداري نسبت به انجام مجدد نمونه برداري اقدام و در صورت اطمينان از صحت نمونه آن را به عنوان نمونه اصلي لحاظ نمايد خاطر نشان ميشود پس از تعيين دبي و زمان چنانچه در نمونه هاي اصلي به دلايل ديگر پديده  (BT) اتفاق بيفتد هيچ گونه هزينه اي از سوي كارفرما قابل پرداخت نيست، لذا پيمانكار موظف است قبل از شروع نمونه برداري با در نظر گرفتن متد استاندارد و توجه به شرايط محيطي و آب و هوايي و ... كليه تمهيدات لازم را بدين منظور بيانديشد  .
· تبصره 3:ارائه مشخصات نمونه اخذ شده (تاريخ- زمان- مكان-دماي هوا-فشارهوا -ميزان رطوبت-سرعت جريان هوا - كد نمونه و ...) قبل از ارسال آن به آزمايشگاه جهت آناليز، توسط مجري پروژه به ناظر كارفرما به منظور نظارتهاي آتي الزامي است.
· تبصره 4 : از آنجا كه به نمونه هايي كه قبل از خروج از محل انجام نمونه برداري و بعد از آن(بر اساس نتایج آنالیز) به تاييد كارفرما نرسيده باشند هيچ گونه هزينه اي پرداخت نمي گردد لذا كليه نمونه هاي اخذ شده بايد به تاييد ناظر كارفرما برسد.
· تبصره 5 :کلیه نمونه هاي اخذ شده اعم از اصلي و شاهد (BLANK)پیش از ارسال به آزمايشگاه جهت آنالیز،توسط ناظر کارفرما RE- CODE خواهد شد؛ تاكيد ميگردد كه نمونه هاي شاهد به نمونه هاي اصلي اضافه شده و سپس عمل RE- CODE كردن صورت ميگيرد .
· تبصره 6 :در صورتيكه براي نمونه شاهد(BLANK )عدد گزارش گردد كل نتايج از نظر كارفرما از درجه اعتبار ساقط و پيمانكار متعهد ميگردد پروژه را مجددا  از ابتدا انجام دهد.
تبصره7: در مواردي كه غلظت نمونه قابل تشخيص نبوده (NDگزارش شده است) حد تشخيص دستگاه براي آناليز ماده در گزارش،  به عدد ارائه گردد.(LOD)
· مركز آزمايشگاهي موظف است به منظور تاييد عدم وجود ناخالصي در ستون و دتكتور GC-mass مقدار  LOD ,LOQ دستگاه استخراج كننده را نيز ارائه دهد.
· مركز آزمايشگاهي موظف است فايل PDF كليه گراف هاي آناليز GC را ارائه دهد.
· مركز آزمايشگاهي موظف است منحني كاليبراسيون دستگاه همراه با فايل محاسبه هر يك از مقادير را ارائه دهد.
· مركز آزمايشگاهي موظف است كليه مشخصات نمونه مورد مطالعه توسط دستگاه گازكروماتوگراف را ارائه دهد. 
· مركز آزمايشگاهي موظف است بر روي كليه نتايج آناليز نمونه ها، مهر آزمايشگاه معتمد وزارت بهداشت را بر اساس نوع نمونه ثبت نمايد.  
· تبصره 8: در صورت موافقت كارفرما جهت خريد خدمت بنا به هر دليل از ساير مراكز، لازمست عينا برگه گزارشات مركز مذكور ممهور به مهر آزمايشگاه ارائه دهنده خدمت، در گزارش نهايي باشد.
5-فرآيند نمونه برداري:
1. كليه نمونه برداري ها بايستي توسط متخصص بهداشت حرفه اي انجام شود، لذا پيمانكار موظف است به منظور اخذ تاييد صلاحيت نمونه بردار از سوي كارفرما، قبل از شروع به كارنسبت به ارائه يك نسخه از مدرك تحصيلي نامبرده يا نامبردگان به ناظر كارفرما اقدام نمايد. 
2. كليه نمونه برداري ها بايستي در حضور ناظركارفرما كه در ابتدا و يا حين اجراي پروژه تعيين و معرفي ميشود انجام پذيرد. 
3. كليه تجهيزات و مدياهاي نمونه برداري از جمله لوله هاي جاذب و ... بايستي به رويت و تاييد ناظر كارفرما برسد.
4. گواهي كاليبراسيون معتبر كليه تجهيزات نمونه برداري و همچنين كاليبراتورها و ... نيز بايستي به رويت و تاييد ناظر كارفرما برسد. 
5. کلیه تجهیزات نمونه برداری كه نياز به كاليبراسيون دارند نظير پمپ ها و ...بایستی در محیط صنعت در ابتدا و انتهای شیفت کاری و در حضور ناظرکارفرما کالیبره گردند.(انجام كاليبراسيون اوليه و ثانويه در محل نمونه برداري)
6. پيمانكار موظف است حداقل در سه نوبت(روز) به منظور انجام نمونه برداري از افراد مختلف و در شیفت های متفاوت به محل مراجعه نمايد.
6- نتايج مورد انتظار در گزارش :
علاوه بر مفاد مندرج و مورد اشاره در قرارداد، نتايج مورد انتظار در شرح خدمات به شرح ذيل است:
1. نحوه انجام نمونه‌برداري و آناليز بر اساس استاندارد متد تعيين شده به شرح جدول با جزئيات .
2. ارائه نتايج آزمون طبق استاندارد مورد استفاده به شرح تعداد نمونه، حداكثر، حداقل، دامنه، ميانگين، ميانه، ميانگين هندسي و حسابي، درصد مواجهات بالاتر از OEL،  انحراف معيار هندسي و نرمال، ضريب تغييرات(انحراف معيار)، خطاي نمونه برداري و آناليز(SAE) و (SAEs)، LCL(95%)، UCL(95%) ، LCL(mixture)، UCL(mixture)( به صورت قطعا بيشتر از حد مجاز، احتمالا بيشتر از حد مجاز و قطعا كمتر از حد مجاز و ...  باشد )صدك 95 ام كل مواجهات احتمالي، حد بالاي اطمينان 95 درصد براي صدك 95 ام UTL  .
3. آناليز Back &Front  جاذب.
4. آناليز رايانه‌اي نتايج به همراه رسم نمودار
5. محاسبات حجم اصلاحي، مواجهه مخلوط مواد شيميايي و اثرات سينرژيست آنها (ارزشيابي مقدار مواد مخلوط شيميايي بر اساس استاندارد IRSST باشد)
6. تعديل حدود تماس شغلي براي ساعات كاري غيرمعمول بر اساس الزامات مندرج در OEL، مدل بريف – اسكالا، IRSST و يا هر دو صورت پذيرد.
7. تفسير نتايج و پيشنهاد اقدامات پيشگيرانه،‌ كنترلي و اصلاحي 
8. ارائه گزارش مقايسه اي نهايي به همراه تجزيه و تحليل و ارائه راهكارهاي فني و مديريتي.
9. ارائه يك نسخه از كل محاسبات، نتايج و گزارشات و امور انجام گرفته بصورت فايل رايانه‌اي و كتابچه جداگانه بر اساس موارد خواسته شده.
:شناسايي تركيبات آلي فرار
	نام نمونه
	تعداد نمونه
	استاندارد متد
	نوع پمپ
	مدت نمونه برداري(t)
	دبي نمونه برداري(Q)
	حجم هواي عبوري (V)
	نوع جاذب
	تعداد كل نمونه ها

	بخارات تخليه و  بارگيري
	1
	NIOSH* 2549

	ميكرو
	120 دقيقه
	0.05 ليتر بر دقيقه
	6 ليتر
	لوله زغال فعال و سيليكاژل
	1 عدد


*هماهنگي با كارفرما الزاميست.
نمونه برداري كوتاه مدت(STEL)
	SEG
	تعداد افراد مشمول نمونه گيري
	تعداد نمونه به ازاي هر نفر
	نوع پمپ
	مدت نمونه برداري براي هر نمونه(t)
	دبي نمونه برداري(Q)
	حجم هواي عبوري (V)
	نوع جاذب
	تعداد كل نمونه ها

	تخليه و بارگيري
	1
	3
	معمولي
	15 دقيقه بر روي نفتكش
	0.5ليتر بر دقيقه
	7.5 ليتر
	لوله زغال فعال 150 گرمي
	3 عدد


نمونه برداري بلند مدت(TWA) 
	SEG
	نوع شيفت
	70% شيفت كاري
	استاندارد متد 
	تعداد افراد مشمول نمونه گيري
	تعداد نمونه در هر شيفت براي يك نفر
	مجموع نمونه هاي بلند مدت(TWA)
	نوع
پمپ
	مدت نمونه برداري براي هر نمونه(t)
	دبي نمونه برداري(Q)
	حجم هواي عبوري (V)
	مدت زمان پوشش داده شده از كل شيفت
	تعداد نمونه شاهد
	تعداد كل نمونه ها

	تخليه و بارگيري
	8 ساعته
	336دقيقه
	NIOSH 1501
	6
	3
	18
	ميكرو
	160 دقيقه
	0.05 ليتر بر دقيقه
	8 ليتر
	480 دقيقه
	2
	20
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