مشخصات دستگاه الکتروشوک
1)        امکان AED (انجام شوک اتوماتیک با تنظیم انرژی)
2)         آنالیز پیوسته ECG در حالتAED  جهت تسریع در عملیات CPR
3)         دارای نرم افزار جهت آنالیز آریتمی ها 
4) Noninvasive Pacing         همراه کابل مربوطه 
5)         دارای باتری قابل شارژ nickel-metal hydride با عمر طولانی
6)         شارژ خازن ها در مدت چند ثانیه با حداکثر انرژی (270ژول)
7)         داری صفحه نمایشگر رنگی
8)         تست اتوماتیک داخلی در زمان روشن شدن دستگاه (Self -test)
9)         دارای مقاومت در مقابل نفوذ رطوبت و گرد و غبار 
10) امکان اضافه شدن spo2,etco2,nibp
11) دارای استاندارد آمبولانسی 
12) دارا بودن گواهی CE
13) [bookmark: _GoBack]داشتن پنل اینترنال 
14) شرکت در سامانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی (imed) ثبت باشد .
15) دستگاه دارای مجوز از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشد .(دارای irc باشد)
16) دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد .
17)  شرکت کارشناس فنی مقیم استان خوزستان داشته باشد.  
18)  هزینه ارسال بار برعهده فروشنده می باشد .




