مشخصات مانیتور علائم حیاتی 
1) دارای صفحه نمایش حداقل  5/18 اینچ رنگی از نوع LED با رزولوشن بالا و قابلیت ضد ضربه و ضد خش 
2) دارای پروب کپنوگراف باشد
3) دارای ترالی قابل حمل 
4) دارای ماژول های: Interface co2، 2ibp،resp، 2temp،nibp،spo2،gas
5) دارای پروب کپنوگراف 
6) دارای استاندارد Ce اروپا
7) دارای سه مد بزرگسال ،اطفال،نوزاد
8) سه نوع فیلتر جهت حذف نویز کوتر و محیط
9) دارای آلارم شنیداری و alarm recal 
10) [bookmark: _GoBack]حافظه نموداری و عددی 96 ساعته و ذخیره  فشار NIBP
11) نمایش هفت لید بصورت همزمان و نمایش لید قطع شده 
12)  توانایی نمایش 6الی8 منحنی و 10 پارامتر در یک صفحه نمایش
13) تشخیص و حذف سیگنال pace maker 
14) قابلیت اتصال به شبکه سانترال مرکزی دستگاه سعادت
15) دارای یک عدد کابل ecg 3 lead  یک عدد پراب spo2،یک عدد کاف شلنگ بزرگسال، یک عدد پراب temp پوستی باشد 
16) آپشن ها: دوازده لید ECG  ، رکورد حرارتی، قابلیت داشتن ICP  (فشار داخل جمجه) multigas analyzer (عمق سنج بیهوشی) ،BFA ، خروجی VGA ،تاچ اسکرین ، Cardiac output  ،اتصال به شبکه HIS  pacs  اتصال به wifi
17) قابلیت اتصال به دستگاه سانترال سعادت 
18) شرکت در سامانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی (imed) ثبت باشد .
19) دستگاه دارای مجوز از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشد .(دارای irc باشد)
20) دستگاه دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر باشد .
21)  شرکت کارشناس فنی مقیم استان خوزستان داشته باشد.  
22)   هزینه ارسال بار برعهده فروشنده می باشد .

