1) : شرح موضوع : 

کلیه عملیات مربوط به تولید ،حمل و نصب  دیوار حصار محدوده میدان کنسانتره معدن زغالسنگ همکار با پانل های پیش ساخته بتنی به طول  300متر و با مشخصات فنی به شرح ذیل:

1-1 مشخصات فنی دیوار:

ابعاد فیزیکی شامل : 317 سانتی متر(عرض آکس تا آ) * 300 سانتیمتر (ارتفاع) * 10 سانتی متر(ضخامت) 
شبکه میلگرد نمره 8 باچشمه 20 سانتی ، میلگرد مهاری نمره 12 (به صورت ضربدری) ، 4 عدد قلاب با آرماتور نمره 12 به طول 40 سانتی مترجهت جابجایی دیوار (مطابق دیتیل پیوست)
مقاومت بتن مصرفی : حداقل 300  کیلوگرم بر متر مکعب
1-2 مشخصات پایه دیوار :
ابعاد فیزیکی  شامل : مقطع پایه به ضخامت 10 سانتیمتر و ارتفاع 300سانتیمتر با شبکه میلگرد نمره 8 و 12 (مطابق دیتیل پیوست)
1-3  محل تحویل و نصب پانل ها :
معدن زغالسنگ همکار واقع در کیلومتر 8 جاده طرز به کوهبنان
2- مسئولیت های پیمانکار :
1-کلیه پانل های بتنی بایستی با کیفیت بالا ، مورد تایید کارفرما  و مطابق با مشخصات فنی ذکر شده ، تولید و در محل تحویل داده شوند.
2- نصب دیوارها کاملا منطبق بر مسیر مشخص شده توسط کارفرما و به صورت کاملا تراز و شاقولی صورت پذیرد.
3- کلیه دیوارها بایستی به صورت کاملا سالم در محل نصب گردند و هیچ گونه صدمه ناشی از بارگیری و حمل قابل قبول کارفرما نخواهد بود
4-زیر سازی محل نصب دیوار به عهده کارفرما می باشد و با نظر کارشناس فنی معرفی شده از سوی پیمانکار صورت می پذیرد.

5- پیمانکار، حضور تمام وقت نیروی کاری باتجربه و واجد شرایط و همچنین حضور یک سرپرست کارگاه که مدیریت عملیات روزمره شامل ایمنی ، عملیات اجرایی مطابق با استانداردهای ملی قابل اجرا ،دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها را عهده دار میباشد ، تضمین میکند.
6- ارائه پوشش بیمه ای مناسب با محیط کار و حوادث به عهده پیمانکار خواهد بود و همچنین پیمانکار موظف به تبعیت از قانون کار و مقررات تامین اجتماعی برای کارکنان و پیمانکاران فرعی تحت نظارت خود میباشد ، در صورت عدم اجرای این بند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت زغالسنگ نخواهد بود.
3- دوره اجرا و شروع قرارداد :
زمان این قرارداد  از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه به مدت 45 روز میباشد و امکان تمدید مدت زمان قرارداد با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود.بابت هر روز تاخیر غیر مجاز پیمانکار یک درصد مبلغ کل قرارداد کسر میگردد.
دیتیل های اجرایی:

اندازه گذاری درج شده در دیتیل ها مطابق مشخصات فنی بند1-1 مدنظر قرار داده شوند.
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