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	[bookmark: _GoBack]ایزوگام - عایق رطوبتی پلیمری پلاستیکی دو لایه از الیاف پلی استر و الیاف تیشو به ضخامت 3.8 میلی متر و مناسب تا منفی 10 درجه و وزن هر رول 45 کیلو گرم ( این درخواست معادل 175 رول طول 10 و عرض 1 متر میباشد استاندارد ملی عایق های رطوبتی ISIRI3885
حداقل وزن هر رول 45 کیلو گرم 
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 توضیحات:
- حمل و ارسال  با هزینه فروشنده، متناسب با نوع کالا بوده و محل تحویل کالا شرکت خطوط لوله نفت اصفهان به نشانی اتوبان آزادگان،  ضلع غربی پالایشگاه می باشد.
- ارائه نسخه چاپ شده صورت حساب الکترونیک برای تامین کنندگان شامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده، الزامیست 
- پرداخت حداقل 2 ماه از زمان ارسال کالا و فاکتور
- خرید اکبری 03133960057



