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                               فرم درخواست خرید کالا برای معاملات جزیی و متوسط    شماره فرم:( 04- ف ر- ک م م)

	[bookmark: _Hlk221368166]شناسنامه کالا

	نام دقیق کالا
	کلاه ایمنی

	کمیت:[تعداد/وزن/متراژ]
	215  عدد

	مشخصات فنی
	کلاه ایمنی
 *مطابق با استاندارد EN 397 یا ANSI (مناسب برای محیط های صنعتی)
 *جنس بدنه : پلی اتیلن با چگالی بالا یا ABS مقاوم در برابر ضربه، حرارت 
 و اشعه UV
 *سیستم تعلیق داخلی: نوع شش بندی یا چهاربندی با تسمه نایلونی 
 یا پلی استر
 *قابلیت تنظیم اندازه به صورت Ratchet (پیچی)جهت تطبیق راحت با 
 سایز سر
 *ویژگی های طراحی: قابلیت استفاده همزمان با گوشی Ear Muff
 *طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت 
 *وزن سبک ( حداکثر حدود 350 گرم)
 *سیستم تنظیم جغجغه ای
 *محل اتصال لوازم جانبی
 *دارای کتیبه قسمت جلو کلاه
 *پارچه عرقگیر دارای سوراخ هواکش

	ضمائم الزامی
	شامل اسناد مربوط به استاندارد های بهداشت و ایمنی  برای محیط های صنعتی 

	الزامات تأمین‌کنندگان
	دارای گواهینامه های و استاندارد های مرتبط از مراجع ذی صلاح 



	الزامات فنی، کیفی و تحویل

	گارانتی
	

	خدمات پس از فروش
	

	بسته‌بندی
	

	تضمین کیفیت
	

	مدت تحویل
	

	استان، شهر و آدرس محل تحویل کالا
	سمنان، شاهرود، خیابان نفت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مرکز منطقه شمال شرق

	نحوه و زمانبندی پرداخت
	 پرداخت بصورت قطعی و حداکثر تا دو ماه پس از تحویل سفارش
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