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                               فرم درخواست خرید کالا برای معاملات جزیی و متوسط    شماره فرم:( 04- ف ر- ک م م)

	[bookmark: _Hlk221368166]شناسنامه کالا

	نام دقیق کالا
	ایرماف یا گوشی صداگیر

	کمیت:[تعداد/وزن/متراژ]
	50 عدد 

	مشخصات فنی
	ایرماف با مشخصات : نوع محصول: گوشی صداگیر ایرماف*نوع محافظت: کاهنده نویز برای حفاظت شنوایی*میزان کاهش نویز (NRR): حدود 25 تا 32 دسی بل (بسته به مدل)جنس کاپ ها:*بدنه از پلاستیک مقاوم ABS*داخل کاپ ها از فوم نرم با قابلیت جذب صدا*جنس بالشتک دور گوش:فوم نرم با روکش چرمی یا PU برای راحتی طولانی مدت*وزن: حدود 220 تا 280 گرم*نوع هدبند: فلزی یا پلاستیکی با قابلیت تنظیم ارتفاعپ*وشیده شده با لایه نرم برای راحتی روی سراستانداردها:*دارای گواهی CE اروپا*مطابق با استاندارد EN352-1 (محافظ شنوایی)ویژگی های ویژه:*طراحی ارگونومیک برای استفاده طولانی مدت بدون ایجاد خستگی*قابلیت استفاده در محیط های با نویز بالا*مقاوم در برابر تعریق و شرایط آب و هوایی سخت*قابلیت استفاده با کلاه ایمنی

	ضمائم الزامی
	

	الزامات تأمین‌کنندگان
	



	الزامات فنی، کیفی و تحویل

	گارانتی
	حداقل 12 ماه گارانتی تعویض یا تعمیر در صورت وجود هرگونه عیب ناشی از ساخت ، به همراه ارائه ضمانت نامه معتبر 

	خدمات پس از فروش
	حداقل5 سال تامین قطعات و پشتیبانی محصول ، امکان تعویض کالاهای معیوب و پاسخگویی به درخواست های فنی 

	بسته‌بندی
	بسته بندی استاندارد ، مقاوم و مناسب جهت جلوگیری از آسیب دیدگی در حمل و نقل ، به همراه درج مشخصات کالا ، برند، مدل و تاریخ تولید روی بسته 

	تضمین کیفیت
	ارائه گواهی اصالت کالا، کاتالوگ فنی ف تاییدیه مطابقت با استانداردهای اعلام شده و در صورت درخواست ارائه نمونه جهت بررسی 

	مدت تحویل
	حداکثر مثلاً ۷۲ ساعت پس از ثبت سفارش

	استان، شهر و آدرس محل تحویل کالا
	سمنان، شاهرود، خیابان نفت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مرکز منطقه شمال شرق

	نحوه و زمانبندی پرداخت
	 بصورت قطعی و حداکثر تا دو ماه پس از تحویل سفارش
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