[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]














راه آهن جمهوری اسلامی ایران
اداره کل راه آن جنوب


اسناد استعلام  تعمیر دستگاه های اسکرابر دستی و سرنشیندار
ایستگاه اهواز







1- موضوع:
  اداره کل راه آهن جنوب به منظور تعمیر 2 دستگاه اسکرابر دستی و سرنشیندار جهت ایستگاه اهواز بر طبق اسناد به پیمانکار واجد شرایط واگذار می شود



2- زمان:
اجرای قرارداد ظرف مدت 20  روز  می باشد.


3- محل اجرا:
   (ایستگاه اهواز)

	ردیف
	نوع درب
	مدل
	تعداد
	قیمت (ریال)

	1
	تعمیر اساسی دستگاه اسکرابر دستی     
	ARA55BM40
	1
	




4- محل اجرا:
   (ایستگاه اهواز)

	ردیف
	نوع درب
	مدل
	تعداد
	قیمت (ریال)

	1
	تعمیر اساسی دستگاه اسکرابر ماشینی (سرنشیندار)    
	ARA66BM70
	1
	






5- مشخصات فنی اسکرابر سرنشیندار ایستگاه اهواز:
	ردیف
	نام محصو ل
	قیمت واحد
	تعداد
	قیمت کل

	1
	درب تانک مخزن/مدل های ring ARA  70-100-150
	
	1
	

	2
	شلنگ وکیوم 66BM70   (سیم دار)
	
	1
	

	3
	برس استاندارد 33 سانت جدید (5نظام)
	
	1
	

	4
	پنج نظام برس چپ (طوسی رنگ)
	
	1
	

	5
	پنج نظام برس راست (مشکی رنگ)
	
	1
	

	6
	خار شفت گیربکس 66bm70
	
	2
	

	7
	خار عینکی
	
	4
	

	8
	واشر
	
	4
	

	9
	ست لاستیک تی عقب 66  (سیم دار)bm70
	
	1
	

	10
	شلنگ آب کثیف 66bm70
	
	1
	

	11
	سوکت 175 آمپر آبی رنگ
	
	4
	

	12
	خار بزرگ نگه دارنده تی عقب
	
	10
	

	13
	دسته سوکت  قرمز
	
	2
	




6- مشخصات فنی اسکرابر دستی ایستگاه اهواز:
	ردیف
	نام محصو ل
	قیمت واحد
	تعداد
	قیمت کل

	1
	شلنگ آب  کثیف 55B40  (سیم دار)
	
	2
	

	2
	شلنگ وکیوم bm40   (سیم دار)
	
	2
	

	3
	ست لاستیک تی عقب 55bm40
	
	2
	

	4
	سوکت شارژر 50 آمپر طوسی رنگ برای شارژ 25 آمپر- به عدد
	
	6
	

	5
	کابلشو سایز 10-25
	
	8
	



7- ملاحظات فنی کار- شرح وظایف پیمانکار:

· درصورت اعزام کارشناس جهت تعمیر دستگاه ها به این اداره کل هزینه ایاب و ذهاب به عهده پیمانکار می باشد.
· تعمیر دستگاه های اسکرابر توسط پیمانکار در محل مشخص شده توسط کارفرما در ایستگاه های مذکور انجام میشود و پیمانکار مسئول کلیه امور پرسنل خود شامل تسویه حساب بیمه ، ایاب ذهاب ، خوراک و ... جهت تعمیر دستگاه ها میباشد.
· درصورت ارسال دستگاه های خراب جهت تعمیر به شرکت هزینه ارسال باربری  بعهده پیمانکار می باشد. در این خصوص این اداره کل هیچ مسئولیتی جهت پرداخت هزینه های باربری را متقبل نمی شود.

   8-  فسخ قرارداد:

· در صورتيكه كارفرما بنا به مفاد قرارداد از عملكرد پيمانكار رضايت نداشته باشد ميتواند بصورت يكجانبه با اعلام قبلي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد، ضمناً هيچگونه هزينه اي بابت ضرر و زيان به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.
· در صورتيكه پيمانكار از زمان ابلاغ به كار در مهلت یک هفته امتناع ورزد يا محرز گردد توانايي انجام كار توسط پيمانكار وجود ندارد كارفرما می تواند با اعلام کتبی بصورت يكطرفه قرارداد را فسخ نماید.
· در صورتيكه پيمانكار بنا به دلايلي كه خارج از اراده، قدرت، ظرفيت و كنترل وي باشد قادر به ادامه كار نباشد مي تواند دلايل و مدارك خود را به كارفرما تسليم نمايد و كارفرما حداكثر ظرف مدت یک هفته پس از بررسي و در صورت تأييد نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود.

9-  تحویل نهایی:
· انجام امور تست و تحویل سالم کل پروژه در ایستگاه (اهواز)  در انتهای کار با حضور ناظر قرار داد بر عهده پیمانکار می باشد.
· مدت زمان اجرای عملیات از تاریخ تنظیم قرارداد 20 روز می باشد.
· پس از تنظیم صورتجلسه و تحویل قطعی و تایید نهایی ناظر قرارداد به پیمانکار پایان کار داده می شود.

10-  تعهدات و پرداخت:
· شرط تسویه حساب با پیمانکار منوط به تایید صحت سلامت دستگاه های اسکرابر توسط  ناظر کارفرما می باشد 
· کارفرما هیچ گونه  تعهدی در قبال پیمانکار در امور مرتبط با حوادث ، بیمه و ... ندارد.
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