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	ردیف
	شرح
	واحد/متراژ 
	قیمت واحد (ریال)
	قیمت کل (ریال)
	توضیحات

	1
	اجرای عملیات تخریب کاشی و سرامیک قدیمی بدنه و کف و سنگ موجود پوشش ستون های موجود و سنگ کف ورودی شعبه و قفسه های آلومینیومی قدیمی موجود و تخریب بتن کف و سکوی بتنی ژنراتور قدیمی و جمع آوری سیستم روشنایی قدیمی سقف شعبه و ورودی و حمل نخاله های حاصل از تخریب به بیرون از کارگاه به صورت کامل و مورد تایید بانک  
	حدودا 450 متر مربع 
	
	
	آهن آلات و آلومینیوم های حاصل از تخریب متعلق به بانک است

	2
	اجرای عملیات زیرسازی و متراکم سازی خاک کف شامل تسطیح ، خاکبرداری ، رگلاژ و خاکریزی با پوکه معدنی و فوم بتن به ضخامت 20 سانتی متر در لایه های 10 سانتی 
	 حدودا 150 متر مربع
	
	
	

	3
	جمع آوری لوله های فاضلاب قدیمی و تهیه و اجرای عملیات لوله کشی آب و فاضلاب جدید با لوله پولیکا سایز 110 فشار متوسط درجه 1 با اتصالات و تهیه و اجرای لوله کشی آب سرد و گرم از جنس 5 لایه ایزوپایپ به همراه کلکتور با مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک
	حدودا 370 متر 
	
	
	آب و فاضلاب حدودا 170 متر و سردوگرم حدودا 200 متر

	4
	تهیه و اجرای عملیات دیوارچینی با آجر سفال به ضخامت 20 سانتی متر و دیوار چینی داخلی با اجر سفال به ضخامت 10 سانتی متر جهت آبدارخانه و فضای ورودی و سرویس ها با مصالح به صورت کامل به همراه اجرای شبکه مش روی دیوار ها (آجدار سایز 8 چشمه 20 ) و وال پست دیوار ها با آهن آلات و مصالح به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	حدودا 180 متر مربع   
	
	
	دیوار 20 سانتی متری حدودا 110 متر مربع و دیوار 10 سانتی متری حدودا 70 متر مربع

	5
	تهیه و اجرای لوله گذاری تو کار جهت گیشه ها ، دوربین های شعبه و لوله گذاری تو کار جهت 3 دستگاه اسپیلت
	حدودا 650 متر
	
	
	

	6
	اجرای عملیات کف سازی با بتن سبک به ضخامت 10 سانتی متر با مصالح بصورت کامل و تهیه و اجرای فرش کف با سنگ نهبندان درجه 1 به ضخامت 2 سانتی متر رنگ طوسی با ملات ماسه و سیمان به صورت کامل و مورد تایید بانک 
	حدودا 350 متر مربع  
	
	
	شامل کف شعبه و پیاده روی ورودی شعبه 



