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تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور است 
و هرگونه انتقال به غیر و تکثیر بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد.


		

[bookmark: _Toc103431110][bookmark: _Toc145342805]مقدمه
هدف از تدوین این مستند، شرح نیازمندی‌های فنی و الزامات ناظر بر تأمین  منابع پردازشی در بازه زمانی مشخص‌شده می‌باشد.
[bookmark: _Toc145342806]تعاریف و اختصارات
در تدوین این سند از اصطلاحات و اختصارات زیر استفاده شده‌است.
پروژه: منظور از پروژه، مجموعه فعالیت‌هایی است که با هدف تأمین منابع پردازشی با نیازمندی‌ها و الزامات تشریح شده در این سند، انجام خواهد شد.
سازمان: منظور سازمان امور مالیاتی کشور است.
 ناظر: اداره کل زیرساخت و امنیت سازمان می‌باشد.
[bookmark: _Ref166054625][bookmark: _Toc2160428][bookmark: _Toc103431114]پیمانکار: شخص حقوقی است که شرایط لازم برای اجرای پروژه را احراز نموده و به این منظور با سازمان قرارداد منعقد نماید.
کارفرما: منظور سازمان امور مالیاتی کشور است که خرید متوسط و جزئی از طریق سامانه ستاد ایران را بر عهده دارد.
پیشنهاد دهنده: شخص حقوقی است که اسناد مناقصه یا خرید متوسط را دریافت و با رعایت شرایط مندرج در فراخوان از طریق سامانه ستاد ایران ارائه پیشنهاد می‌نماید.
محصول: منظور از محصول، تجهیزات، قطعات، خدمات یا لایسنس‌های مورد نیاز براساس شرایط تعیین شده در این سند می‌باشد.
روز کاری: منظور از روز کاری، شنبه تا چهارشنبه از تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به استثنا روزهای تعطیل رسمی است.





[bookmark: _Toc145342807]موضوع استعلام
[bookmark: _Hlk97546244][bookmark: _Toc103431115]موضوع استعلام، درخواست تأمین منابع پردازشی با نیازمندی‌ها و الزامات تشریح شده در این سند می‌باشد.
[bookmark: _Toc145342808]رفع مسئولیت 
انتشار این سند به‌منزله تعهد به انعقاد قرارداد با برنده استعلام نیست. تعهدات میان کارفرما و پیشنهاد دهنده منتخب، در قرارداد فی‌مابین مشخص شده و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
این سند، توصیه، پیشنهاد یا دعوت به انعقاد قرارداد یا انجام تدابیر دیگر نیست، بلکه به‌منزله دعوت پیشنهاددهنده برای ارسال پیشنهاد به‌منظور اجرای درخواست است و بر این اساس کارفرما هیچ‌گونه تعهدی در خصوص پرداخت یا جبران هزینه‌های پیشنهاددهنده ندارد.
شرکت‌هایی که راهکار پیشنهادی ایشان تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات درخواستی در این سند را دارا نمی‌باشد نمی‌توانند در فرایند استعلام شرکت نمایند. بدیهی است کارفرما در رد یک یا تمامی پیشنهادهای مغایر با درخواست‌های مطرح شده در این سند مختار است.
سازمان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله‌ای و هر زمانی، بدون ارائه هرگونه توضیح، از ادامه اجرای این استعلام صرف‌نظر نماید.
[bookmark: _Toc145342809]شرایط پیشنهاد دهنده
پیشنهاد دهنده باید حائز شرایط زیر باشد:
پیشنهاد دهنده باید وفق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و مجاز به انعقاد قرارداد با کارفرما بوده و مشمول منع‌های قانونی از قبیل منع مداخله کارکنان دولت (مصوب 22/10/1337) نباشد.
پیشنهاد دهنده می‌بایست دارای گواهینامه معتبر رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در یکی از زیرگروه‌های تأمین و ارائه قطعات و ملزومات و یا تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame با حداقل رتبه 5 باشد.
پیشنهاد دهنده می‌بایست دارای گواهینامه معتبر رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در زیرگروه‌های خدمات پشتیبانی با حداقل رتبه 5 باشد.
تمامی اطلاعات تکمیلی مربوط به مخاطرات، احتمالات و وقایع دیگر که بر پیشنهاد آن‌ها تأثیر دارد را به روش‌های مقتضی شناسایی و ارزیابی کنند.
از صحت و اجرایی بودن پیشنهاد خود با قیمت و زمان‌بندی ارائه‌شده در آن اطمینان حاصل کنند.
پیشنهاد دهندگان باید در ارائه پیش‌فاکتور، تنها اسنادی را که از طرف کارفرما به‌صورت کتبی یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام‌شده ملاک عمل قرار دهند.
در صورت وجود سؤال یا ابهام در خصوص اسناد منتشر شده، پیشنهاد دهندگان می‌توانند در زمان معین‌شده و با هماهنگی کارفرما سؤالات و موارد مبهم را به‌صورت کتبی مطرح کنند.
پیشنهاد دهندگان باید این امکان را داشته‌باشند تا قبل از مشخص شدن نتیجه استعلام و در صورت درخواست کارفرما نسبت به ارائه نمونه کالای پیشنهادی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت درخواست کارفرما و عدم ارسال نمونه کالاهای پیشنهادی توسط پیشنهاد دهندگان، حق هرگونه تصمیم در خصوص رد یا قبول پیشنهاد برای کارفرما محفوظ خواهد بود.
نیازمندی‌ها و ملزومات فنی درخواست
نیازمندی‌های تأمین
[bookmark: _Toc145328727]سرور کامل با مشخصات قطعات داخلی شرح داده شده در جدول 1.
تمامی قطعات می‌بایست نو بوده و Refurbished یا  کار کرده  نباشند.
تمامی قطعات باید اصلی (Original) باشند.
قطعات تامین شده نباید از مبدا تولید کنندگان رژیم غاصب صهیونیستی باشند.
«اصلی و نو بودن»، «مدت گارانتی»، «تاریخ تحویل» و «پارت نامبر قطعات» آنها می‌بایست در پیش‌فاکتور ارسالی قید شده باشد در غیر این صورت پیش‌فاکتور بررسی نخواهد شد.

































جدول 1- مشخصات تجهیزات مورد نیاز
	ردیف
	شرح
	تعداد

	1
	سرور رک‌مونت 2 یونیت (2U) با قابلیت نصب 8 عدد هارد SFF و قابل ارتقاء به 24 عدد هارد SFF، پشتیبانی از نسل جدید پردازنده‌های سروری، اسلات‌های توسعه با قابلیت Forward/Backward Compatibility ، امکان نصب کارت‌های شبکه و کنترلرهای ذخیره‌سازی و نیز قابلیت شخصی‌سازی سفارش از سوی کارفرما، دارا بودن و پشتیبانی از ماژول Boot Drive، قابلیت ‌سنجی ، امکان دریافت آخرین نسخ  Firmwareها از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی کارفرما که هم‌زمان با ارائه پیشنهاد قیمت تحویل می‌گردد.
	1

	2
	پردازنده 32 هسته‌ای، فرکانس پایه 2.1 گیگاهرتز، توان حرارتی 270 وات، نسل جدید معماری Intel Xeon Scalable  (نسل پنچم یا معادل آن)
	2

	3
	ماژول حافظه 64 گیگابایتی DDR5-5600 ECC Registered (RDIMM)، دو رنک (Dual Rank) با قابلیت تصحیح خطا (Error Correction) ، سازگاری Firmware ماژول‌های ارائه شده با سرورهای رایج در بازار، قابلیت اصالت سنجی از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی
	4

	4
	ماژول ذخیره‌سازی بوت بهینه‌سازی شده مبتنی بر NVMe، Hot-Plug (بوتیبل درایو SSD NVMe با 2 دیسک و هرکدام با ظرفیت 480 گیگابایت، رابط 12Gbps، به همراه کیج، قابلیت اصالت‌سنجی و دریافت آخرین نسخ  فریم ویرها از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی کارفرما)
	1

	5
	کیت کابل داخلی برای ماژول ذخیره‌سازی بوت NVMe در شاسی 2U (کیت کابل (دیتا و برق) برای اتصال داخلی بوتیبل درایو SSD NVMe با 2 دیسک و هرکدام با ظرفیت 480 گیگابایت)
	1

	6
	منبع تغذیه ماژولار Hot-Plug با توان 1600 وات، راندمان سطح Plus Platinum، طراحی کم‌هالوژن
	2

	7
	کارت شبکه با دو پورتSFP28 ، پشتیبانی از سرعت‌های 10Gb و 25Gb، مبتنی بر کنترلر نسل جدید E810، فرم OCP3، قابلیت اصالت‌سنجی، امکان دریافت آخرین نسخ  Firmwareها از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی کارفرما
	1

	8
	کارت شبکه با دو پورتSFP28 ، پشتیبانی از سرعت‌های 10Gb و 25Gb، مبتنی بر کنترلر نسل جدید E810، قابلیت اصالت‌سنجی، امکان دریافت آخرین نسخ  Firmwareها از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی کارفرما
	1

	9
	کارت شبکه با چهار پورت RJ-45، سرعت 1Gb، دریافت آخرین نسخ  فریم ویرها از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی کارفرما
	1

	10
	ماژول ترنسیور SFP28 SR، سازگار با استاندارد Fibre Channel و Ethernet
	4

	11
	کابل داخلی فعال‌سازی کنترلر ذخیره‌سازی برای سرورهای 2U نسل جدید به همراه ماژول و سوکت های مورد نیاز برای فعال سازی کارت های شتاب دهنده
	1

	12
	باتری لیتیومی 96 وات‌ساعت ویژه سیستم ذخیره‌سازی، همراه کابل 145 میلی‌متری، دارای قابلیت پشتیبانی از ذخیره سازهای داخلی و خارجی
	1

	13
	کیت فن‌های ضریب بهره بالا مخصوص سرورهای رک‌مونت 2U نسل جدید
	1

	14
	کیت هیت‌سینک ضریب بهره بالا مخصوص پردازنده‌های سرور رک‌مونت 2U نسل جدید
	2

	15
	هارد دیسک SAS با ظرفیت 960 گیگابایت، رابط SAS 12 Gbps، فرمت SFF 2.5، Mixed Used و تکنولوژی درایو BC، دارای گارانتی 3 ساله، قابلیت اصالت‌سنجی و دریافت آخرین نسخ  فریم‌ویرها از طریق پرتال رسمی شرکت سازنده و با استفاده از نام کاربری و کلمه ورودی اختصاصی
	2

	16
	کابل فیبر نوری دو رشته‌ای LC به LC، از نوع چندحالته (Multi-mode) با استاندارد OM4 و طول ۵ متر.
	2

	17
	ریل کشویی نسل جدید با طراحی Easy Install برای نصب در رک
	1

	18
	کیت اتصال CPU1 به OCP2 با پشتیبانی از PCIe x8 در شاسی 1U/2U
	1

	19
	کنترلر ذخیره‌سازی SAS/SATA/NVMe با 8 لاین Forward/Backward Compatibility، دارای 4 گیگابایت کش، پشتیبانی از SPDM
	1

	20
	کیت درایو 2U با 8 اسلات SFF، سازگار با رابط U.3 / Tri-Mode.
	1

	21
	لایسنس پیشرفته مدیریت از راه دور  برای یک سرور، با یک‌سال پشتیبانی و نیز دارای قابلیت و ویژگی اتصال به مرکز مدیریت یکپارچه ارائه شده از سوی شرکت سازنده در صورت نیاز کارفرما
	1



نیازمندی‌های تأمین و تحویل تجهیزات
در خصوص تأمین اقلام موضوع استعلام، باید نیازمندی‌های مندرج در جدول زیر رعایت گردد:

[bookmark: _Toc195022139][bookmark: _Toc196253279]جدول 2- نیازمندی‌های تأمین و تحویل تجهیزات
	ردیف
	عنوان نیازمندي

	1
	تحویل کلیه تجهیزات در محل مرکز داده ستاد سازمان باید حداکثر طی مدت 5 روز تقویمی از تاریخ اعلام برنده در سامانه انجام شود. 

	2
	کلیه تجهیزات ارائه‌شده باید اصل، نو، دارای گارانتی رسمی از سازنده (عدم پذیرش OEM، دست‌دوم،Refurbished  و...) بوده و به‌هیچ‌عنوان کالای کارکرده، ریفر و یا تعمیرشده موردپذیرش نیست.

	3
	تجهیزات باید عاری از هرگونه آسیب فیزیکی شامل خط و خش، آثار گردوغبار روی بردها و سایر نشانه‌های کارکرد قبلی باشند.

	4
	تجهیزات باید به‌صورت اصلی (Original)  و در بسته‌بندی کارخانه (کارتن اورجینال)  و بدون هیچ‌گونه آثار ضربه، آب‌خوردگی یا باز شدن قبلی و به‌صورت تک چسب ارائه گردند. در صورت مشاهده هرگونه کالای غیر اصلی یا دستکاری‌شده، تمامی تجهیزات مرجوع خواهد شد.

	5
	انطباق شماره‌سریال و پارت نامبر درج‌شده روی تجهیزات با برچسب شماره‌سریال و مشخصات مندرج روی کارتن تجهیزات. تجهیزات باید دقیقاً با پارت نامبرهای استاندارد شرکت HPE برای تجهیزات موردنظر ارائه شوند.

	6
	در زمان تحویل، تمامی تجهیزات می‌بایست ازنظر تاریخ تولید، شماره سریال و پارت‌نامبر توسط پیمانکار تأیید گردد. 

	7
	انجام فرآیند Unpack و گارانتی باید در محل مرکز داده سازمان و در حضور نماینده ناظر انجام گردد.

	8
	تأمین کالا از مبدا سرزمین‌های اشغالی و یا کالاهای تولیدی رژیم غاصب صهیونیستی اکیداً ممنوع می‌باشد.

	9
	درصورتی‌که در هر زمان (تحویل، گارانتی یا خدمات پس از فروش) مشخص شود، کالای تحویلی با مشخصات فنی مندرج در این سند، تطابق نداشته و یا کالای تحویلی، تقلبی (Fake)، استفاده‌شده (Used)، ترمیم‌شده (Refurbished)، استفاده از محصول تولیدی یک کمپانی با برند دیگر (OEM)، استفاده از محصول تولیدی یک کمپانی با طراحی و برند دیگر (ODM)، بوده باشد، کارفرما بدون قیدوشرط می‌تواند نسبت به ضبط ضمانت‌نامه موضوع قرارداد اقدام و تمام هزینه‌ها و خسارت‌های وارده را از تضمین‌های پیمانکار کسر نماید. این اقدام هیچ‌گونه حقی برای پیمانکار جهت اخذ خسارت بابت کالای تحویلی ایجاد نمی‌نماید. همچنین این امر مانع از تعقیب قانونی و قضایی متخلفین نخواهد شد.

	10
	تایید نهایی تجهیزات تحویل‌شده، پس از انجام فرآیند اصالت‌سنجی و صحت‌سنجی توسط ناظر و در صورت لزوم با حضور نماینده تأمین‌کننده انجام خواهد شد. بدیهی است عدم اصالت یا صحت هر یک از قطعات تحویلی، منجر به عدم تأیید و مرجوع شدن کلیه تجهیزات موضوع قرارداد، خواهد شد.

	11
	مسئولیت سازگاری فنی تجهیزات مطابق لیست تجهیزات موردنیاز (LOM) به عهده پیشنهاددهنده است. پیشنهاددهنده موظف است سازگاری تجهیزات و قطعات با یکدیگر و با دستگاه را بررسی نماید.


نیازمندی‌های گارانتی و پشتیبانی:
در طول مدت قرارداد و خدمات پس از فروش، پیمانکار می‌بایست خدمات گارانتی، تعویص، تعمیر و پشتیبانی تجهیزات را به شرح زیر ارائه دهد:
	ردیف
	عنوان نیازمندي

	1
	کلیه قطعات تحویلی بایستی به‌مدت 12 ماه از زمان تحویل، گارانتی تعویض بدون قید و شرط داشته‌باشد.

	2
	خدمات گارانتی و پشتیبانی در دوره ضمانت می‌بایست توسط کارکنان مجرب حرفه‌ای که در سخت‌افزار عرضه‌شده توسط پیمانکار تخصص دارند، ارائه گردد.

	3
	پیمانکار باید در طول دوره گارانتی هرگونه نقص، ایراد و خرابی در تجهیزات را بی قید و شرط و بدون دریافت هزینه، تعویض نماید و در دوره خدمات پس از فروش هرگونه نقص، ایراد و خرابی در تجهیزات را اصلاح کند و قطعات فرسوده یا معیوب تجهیزات را با دریافت هزینه، تعمیر نماید.

	4
	پیمانکار متعهد می‌گردد در صورت خرابی قطعه تحویلی، حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام، نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.

	5
	خدمات گارانتی و تعویض قطعات معیوب در محل مورد نظر و با حضور نماینده پیمانکار انجام خواهد پذیرفت.

	6
	در صورت هرگونه سهل‌انگاری و یا کوتاهی پیمانکار و در صورت تحمیل هرگونه ضرر یا خسارت وارده به تجهیزات، پیمانکار موظف است خسارت وارده به سازمان را جبران کند.



تعهدات پیشنهاددهنده
موضوع و محتوای سند حاضر محرمانه بوده و نزد پیشنهاد دهنده امانت محسوب‌می‌شود. پیشنهاد دهنده موظف است از محرمانگی اطلاعات مندرج در این سند محافظت نماید. همچنین پیشنهاد دهنده در برابر خسارات وارده به سازمان، ناشی از قصور یا تقصیر خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پیمان با وی، متعهد خواهد بود.
تمامی اطلاعات و شواهد به‌دست آمده در نتیجه انجام این پروژه، مشمول شرایط تعهدنامه عدم افشاء اطلاعات محرمانه است.
پیشنهاد دهنده بدون اخذ موافقت کتبی ناظر، حق انتقال و یا واگذاری شرح خدمات فنی تشریح شده در این سند را به‌صورت جزئی و یا کلی به شخص یا اشخاص ثالث ندارد.
 هیچ‌یک از فعالیت‌های انجام شده توسط پیشنهاد دهنده در راستای اجرای پروژه، نباید هیچ‌گونه خدشه و یا اختلالی در کسب‌وکار و منافع سازمان و ذی‌نفعان آن ایجاد نماید.
انجام هرگونه فعالیت توسط پیشنهاد دهنده، می‌بایست با اطلاع قبلی به ناظر پروژه صورت پذیرفته و ضروری است تأییدیه‌های لازم پیش از شروع هرگونه اقدامی از کارفرما اخذ گردد.
انجام هرگونه فعالیت در ارتباط با این پروژه، منوط به عقد قرارداد رسمی میان کارفرما و پیشنهاد دهنده یا تأییدیه نهایی کارفرما از طریق سامانه ستاد ایران می‌باشد. هرگونه فعالیتی پیش از عقد قرارداد یا تأیید نهایی کارفرما در سامانه ستاد ایران و یا خارج از مهلت قانونی تعیین شده در قرارداد یا سند فعلی، منجر به پیگیری قانونی و قضایی توسط سازمان علیه اقدام کنندگان می‌گردد. 
	
	

	
	

	
	

	صفحه 1 از  5 
	طبقه‌بندی: عادی
	
	شناسه سند: TAX_ISS_RFB_LAN1526_R1.0
	



	
	

	
	

	
	

	صفحه 2 از 6
	طبقه‌بندی: عادی
	
	شناسه سند: TAX_ISS_SRV_ R1.1
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