[bookmark: _GoBack]خرید تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی آنالایزر سنجش ذرات معلق ایستگاه  سنجش و پایش کیفیت هوا

خرید تجهیزات مورد جهت نصب، راه اندازی و کالیبراسیون یک دستگاه  آنالایزر سنجش ذرات معلق PM2.5 برای ایستگاه سنجش کیفیت هوا شهر رودهن شهرستان دماوند به شرح ذیل :

	ردیف
	نوع
	شرح کالا
	کد قطعه
	تعداد

	1
	آنالایزر ذرات معلق PM2.5 مدل
BAM 1020


	تعویض قطعات بورد LCD  آنالایزر ذرات معلق
	-
	1

	2
	
	Capstan Sensor
	-
	1

	3
	
	لوله سمپل آنالایزر ذرات معلق
	x- 8112
	1

	4
	
	ست هیتر لاین آنالایزر ذرات معلق
	830- BX
	1

	5
	
	کنترل فلو 
	8776
	1

	6
	
	پاور آنالایزر
	231- BX
	1

	7
	
	تعویض قطعات Interface Board
	-
	1

	8
	
	سنسور فشار
	-
	1

	9
	
	PM2.5 Very Sharp Cut Cyclone, BGI Inc. VSCC™ Required for PM2.5 FEM monitoring
	808- BX
	1




· دارا بودن گواهی اصالت کالا از مبدا.
· تایید کیفیت و اصالت قطعات توسط معاونت محیط زیست انسانی اداره کل بایستی صورت پذیرد. در صورت عدم تایید، قطعات عودت داده می شود.
· زمان تحویل قطعات یدکی و مصرفی حداکثر 2 ماه می باشد
· نصب، راه اندازی و کالیبراسیون آنالایزر ذرات معلق PM2.5 در ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا  بر عهده پیمانکار می باشد.
· شرکت برنده در مناقصه می بایست 10 درصد ضمانت حسن انجام تعهدات جهت ضمانت تحویل کالا ارائه دهد.
· تحويل تجهیزات در محل اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مي باشد.

