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با سلام 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران درنظر دارد تعمیرات سالن کنفرانس ساختمان مرکز پایش این اداره کل واقع در بوستان سرخه حصار را با بهترین متریال توسط یک تیم مجرب به شرح ذیل بازسازی و تجهیز نماید.
لذا از تمامی تامین کنندگانی که قادر به اجرای این پروژه می باشند، دعوت میشود تا ضمن مطالعه دقیق موارد ذکر شده ، ابتدا  جهت  ارائه  رزومه و بازدید از محل پروژه  به ساختمان مرکزی اداره کل محیط زیست استان تهران مراجعه نموده و سپس اقدام به قیمت گذاری در سامانه تدارکات نمایند.  
بدیهی است عدم  بازدید از محل پروژه و ارائه رزومه معتبر باعث حذف آن تامین کننده از جدول مقایسه ای میگردد.

1- تخریب درب ورودی  و دیوارضلع شرقی و شمالی سالن کنفرانس و دیوار چینی طبق نقشه و نصب چارچوب درب اصلی سالن و اتاق کانال کشی و دریچه کولر در سقف 1 عدد و جمع آوری سیتم صوتی و تصویری
2- اجرای سقف کاذب  مسطح و دکوراتیو بوسیله کناف 9میل بصورت باکس معلق دورتادور سالن به همراه ماستیک و بتونه و نقاشی کامل .ونقاشی سقف دیوار اتاق 
لازم به ذکر است کناف مصرفی می بایست از نوع درجه یک بوده (k+  یا کنف ایران)  و مورد تایید کارشناس فنی اداره قرار گیرد.
3- اجرای عملیات کابل کشی و برق رسانی سالن جهت نور عمومی و سیستم صوت و تصویر و نصب تابلو برق صنعتی مخصوص
کلیه کابلها از برند مغان و دارای استاندارد میباشد.و تعویض کلید و پریزها با تایید و نظر کارفرما 
سیستم برق رسانی بطور موازی و از طریق کلیدهای مینیاتوری دارای تاییده استاندارد در تابلو برق انجام میگردد.                                                                                                                                              
4- اجرای دیوارپوش دکوراتیو بصورت تلفیقی متشکل از چوب راش و یا ملچ با پوشش رنگ پلی یورتان به همراه پارچه شانل  لمسه کوبی شده و حذف دریچه های کولر آبی سالن و نصب دو عدد کولرگازی 18000 هزار جهت نصب در سالن
زیرسازی کامل بوسیله چوب روسی چهارتراش 20*40  و نصب پشم سنگ فویل دار جهت عایق کاری و همچنین نصب ابزارها کنج و نبشی و تاشوهای مخصوص چوبی    

5- تهیه و نصب لاینر روشنایی توکار و روکار به همراه ماژول و درایورهای مربوطه  متناسب با مساحت سالن بصورت ترکیب آفتابی و مهتابی به طول 56 متر و چراغ های دیواری سالن 20 عدد و چراغ سقفی توکار پنلی 15 عدد
کلیه لاینرها از برتدهای معتبر و دارای ضمانتنامه باشند   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6- اجرای لوگوی اداره کل محیط زیست بصورت برجسته بویسله چوب ملچ به همراه زیرسازی کامل و باکس نورمخفی به متراژ 5/7 مترمربع 
   
7- ساخت و نصب میز کنفرانس 40 نفره تمام MDF  25 میل با صفحه  تمام دوبل به ابعاد  140 * 980  با پنج پایه باکس به ابعاد 70 * 70 که بوسیله پانلهای هایگلاس بهم متصل می گردد. 
صفحه میز به شکل گرده ماهی میباشد  تعداد 10 عدد ماژول کنفرانسی با 4 خروجی ( USB، Type C، برق و HDMI) نصب گردیده است.
تمامی مراحل برشکاری و سوراخکاری میز می بایست توسط دستگاه CNC انجام گیرد . 
در روی صفحه و محل تلاقی زیر دستی ها ،نباید هیچگونه درز یا شیاری دیده شود.
در سرتاسر زیر صفحه میز یک داکت ناودانی شکل از جنس MDF تعبیه گردد 

8- تهیه و نصب موکت تافتینگ پرتردد برند معتبر ایرانی به متراژ 96 متر تایید رنگ با نظر کارفرما

9- ساخت و نصب درب چوبی لمسه کوبی دولنگه با عرض 150 سانتی شده آکوستیک با دستگیره بهریزان و یراق کامل استیل و قفل و مغزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     به همراه چارچوب ویک درب تک لنگه 90سانتیمتری لمسه وبی شده آگوستیک همراه با یراق آلات کامل استیل و قفل و مغزی و چهارچوب

10- تهیه و نصب پرده چوبی 5 سانتی برند " راد " به همراه متعلقات سایه روشن به متراژ 15 متر مربع 

11- صندلی کارشناسی کنفرانسی مدل OCM113    توری (مش) به تعداد 33 عدد 

12- صندلی مدیریت کنفرانسی OCM850  چرم مشکی  یکعدد    

13- کمد سفارشی   کمجا (دیواری) تمام  MDF عرض 240 کمد دار به همراه تشک طبی استاندارد وکمد با جکهای 350 نیوتن پارس  

14- میز غذاخوری 2نفره تمام چوب راش  با رنگ به همراه صندلی  یکدست                                     


15- تهیه و نصب قرنیز 15 سانت  MDF  وکیوم شده دوخط CNC    شده 75 متر با برش فارسی و چسب پلی یورتان 

16- [bookmark: _GoBack]تهیه و نصب کفپوش لمینت 12 میل BEST  کد 3329 به همراه فوم سایلنت 25 متر مربع

17- تهیه و نصب مانیتور کنفرانسی SEETOUCH  10 اینچ  دارای دوربین اتو ترک و سیستم تشخیص چهره به همراه کابل و سوکت مخصوص تعداد  11 دستگاه ( دارای 2 سال ضمانت ) مدل تاشو
تمامی مانیتورها می بایست  بطور دقیق بر روی صفحه میز جانمایی و نصب گردد .
18- تهیه و نصب مانیتور 14 اینچ مدیریت  دارای دوربین اتو ترک و سیستم تشخیص چهره به همراه هارد و هولدر 
که می بایست در روی صفحه میز و در قسمت مدیریت جانمایی و نصب گردد. (دارای 2سال ضمنت)مدل تاشو
 
نقاشی راهرو و اتاق ها سقف و دیوار از جنس روغنی و پلاستیک رنگ هادی درجه یک ایرانی 220 متر 
نکات مهم 
1- تمام عملیات  تخریب دیوار و خارج کردن نخاله از ساختمان بعهده تامین کننده می باشد
2- کلیه هزینه های حمل ونقل ، کرایه و اجرت کارگر بعهده تامین کننده می باشد.
3-   تامین محل استراحت کارگرها، خورد وخوراک وتجهیزات کارگاهی از قبیل داربست و... بعهده تامین کننده می باشد.
4- تسویه بصورت نقدی وبعد از تایید انجام کار توسط اداره پشتیبانی و فنی مهندسی اداره کل انجام میگردد. 
5- مراحل کار بایر طوری انجام شود که  خللی در انجام کارهای اداره ایجاد نکند. 
6- کارهای تخریب و پر سرو صدا در روزهای تعطیل یا بعد از ساعت اداری انجام گردد.
7- زمان اجرای پروژه حداکثر یکماه میباشد.  
8- بارگذاری مدارک شرکت یا پروانه کسب مرتبط با کار و پیش فاکتور بصورت تفکیک شده هر آیتم  و فرم بازدید باید حتما دارای مهر و امضای واحد پشتیبانی باشد.
9- در صورت هرگونه سوال و ابهام با اقای مهندس دریاباری مسئول واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایند09125355663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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