صندلی 
چرخ: دارای چرخ های بدون صدا و نرم و مقاوم به ضربه با متریال مرغوب به کار رفته در چرخ
پایه : جنس ورق فولادی و پوشش نیکل- کروم براق با ضخامتی در حدود 12 میکرون و دوام روکش تا 75 ساعت تست سالت اسپری
جک: کورس جک کلاس 4 برای تغییر ارتفاع
مکانیزم: سنگرون ( تایوانی) برای استفاده های مختلف ، قفل جهت تسلط بر میز کار، قفل دوم برای حالت استراحت 
کفی قالبی چوبی: استراکچر اصلی متشکله کفی قالبی چوبی دارای دوام بالای مقاومتی تا 1300 نیوتن طبق استاندارد ملی و پشتی فریم فلزی آبکاری کروم جهت زیبایی و استحکام بالا، زیر سری هم فریم فلزی تزریق فوم سرد راحت
فوم: استفاده از فوم سرد با دانسیته بالا و عدم افت ضخامت، پودر شویندگی در اثر استفاده و تغییر شکل ناشی از آن در طول عمر صندلی
روکش: امکان شستشو با شوینده های مبلی با حداقل تغییر رنگ و مقاوم در برابر سایش
روکش چرمی از جنس پی یو لایه دار بدون بو
دسته فلزی کروم از جنس فولاد و قابل تنظیم در ارتفاع  های مختلف و رویه دسته از جنس پلی اورتان
تعداد22عدد صندلی مورد نیاز است.
1 عدد صندلی مدیریتی
ارائه مشخصات کامل صندلی، و تصویر الزامی می باشد.
ارائه نمونه صندلی در محل الزامی می باشید.
صندلی باید دارای 36 ماه گارانتی معتبر باشد
*هزینه بارگیری و حمل و تخلیه در محل انبار اداره شهرستان گلپایگان می باشد
***پرداخت پس از تحویل کالا و صدور فاکتور انجام می گیرد.***
****پیش فاکتور طبق جدول فوق به پیوست سامانه ستاد ایران ضمیمه گردد****
*****درصورت ثبت نام ارزش افزوده ، مبلغ ارزش افزوده در زیر پیش فاکتور پیوستی اعمال گردد.*****
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