بسمه تعالی

اداره بهزیستی شهرستان  نطنز در نظر دارد عملیات ساختمانی را توسط پیمانکاران واجد الشرایط به شرح ذیل اجرا نماید.
محل اجرای کار: اداره بهزیستی شهرستان نطنز (اورژانس اجتماعی)
اقداماتی که توسط پیمانکار باید انجام گردد:

	فصل اول.عملیات تخریب

	مقدار
	واحد
	شرح
	 شماره ردیف فهرست

	38
	مترمکعب
	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد
	010402

	6
	مترمکعب
	تخریب بتن غیرمسلح
	010405

	6
	مترطول
	برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع
	010501

	19
	مترمربع
	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط
	010502

	86
	مترمربع
	برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجرا شده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم
	010503

	385
	مترمربع
	برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم.
	010505

	279
	مترمربع
	تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود
	010508

	31
	مترمربع
	برچیدن  عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن.
	010514

	9
	عدد
	برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط.
	010604

	9
	مترمربع
	برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه‌ای که شیشه‌ها سالم حفظ شود
	010612

	8
	عدد
	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط   یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.
	010701

	2
	دستگاه
	برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دست‌شویی، بیده، توالت غربی، فلاش‌تانک
	010801

	5
	دستگاه
	برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام
	010802

	124
	مترطول
	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر تا ٢ اینچ   به همراه اتصالات مربوط.
	010803

	50
	مترطول
	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح بنایی، با قطر بیش از ٢ اینچ به همراه اتصالات مربوط.
	010806

	29
	عدد
	برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن
	010809

	13
	عدد
	برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه
	010810

	14
	مترطول
	برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح.
	010811

	7
	دستگاه
	برچیدن شیرآلات بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و مانند آن
	010814

	فصل دوم.عملیات خاکی بادست

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	22
	مترمکعب
	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط
	020102

	فصل سوم.عملیات خاکی باماشین

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	57
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و   حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل   برداشت و تخلیه آن.
	030701

	228
	مترمکعب
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود)
	030702

	542
	مترمکعب -کیلومتر‏
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی   که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰   متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به‌ نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود.
	030703

	فصل یازدهم.آجرکاری وشفته ریزی

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	37
	مترمکعب
	دیوار به ضخامت بیش از 11 تا 22 سانتی‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان 1:5
	110402

	فصل شانزدهم.کارهای فولادی سبک

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	647
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک‏‌های اتصالی مربوط و جاسازی‏‌ها و تقویت‏‌های لازم برای قفل و لولا
	160101

	86
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل‌های توخالی.
	160222

	فصل هیجدهم.اندودکاری وبندکشی

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	309
	مترمربع
	اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2/5 سانتی‌متر، روی   سطوح قائم.
	180202

	فصل سوم.لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	72
	مترطول
	لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 63 میلی‌متر و فشار کار 6 بار.
	030303

	120
	مترطول
	لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 110 میلی‌متر و فشار کار 6 بار.
	030306

	فصل چهارم لوله های پلی اتیلن

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	500
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 20 میلی‌متر.
	040202

	50
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 32 میلی‌متر.
	040204

	فصل بیست وپنجم.عایق

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	500
	متر طول
	عایق فوم برای لوله پلی اتیلن به قطر 20
	2503002

	فصل بیست وپنجم.عایق

	مقدار
	واحد
	شرح
	شماره

	50
	مترطول
	عایق فوم برای لوله پلی اتیلن به قطر 32
	2503004




مدت اجرای کار: 3 ماه
[bookmark: _GoBack]سقف قرارداد : 000/000/000/9 ریال (نه میلیارد ریال)
*قیمت پیشنهادی می بایست  بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 1404 باشد( بصورت درصد مینوس یا پلوس)
1-تهیه آب و برق مورد نیاز و سایر هزینه های مصرفی به عهده پیمانکار می باشد.
2-ایمن سازی کارگاه و کارگران به عهده پیمانکار می باشد.
3-پرداخت کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
4- کارمندان دولت حق شرکت در مناقصه را ندارند.
5- پرداخت صورت وضعیت بر اساس پیشرفت کار انجام می گیرد.


