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	اسکنر ADF & Flatbed دارای مخزن کاغذ 80 برگی جهت اسکن پرسرعت (ADF) و قسمت اسکن صفحه ای شیشه ای (Flatbed) برای اسکن مدارک ضمیمه دار 
	نوع اسکنر

	این اسکنر برای آرشیو بایگانی پیشنهاد میگردد و قابلیت بهینه سازی اتوماتیک تصاویر را دارد و همچنین قابلیت صاف کردن تصویر اسنادی که کج اسکن شده اند, تشخیص اتوماتیک سایز کاغذ , حذف جای سوراخ پانچ ، حذف حاشیه های سیاه دور اسناد و بهینه سازی تصاویر به صورت اتوماتیک بهره مند است . مناسب پروژه های اسکن آرشیو میباشد و اسکن اسناد خیلی نازک مانند فیش و حواله های بانکی و یا اسناد ضخیم پلاستیکی مانند کارت بانکی با این اسکنر براحتی میسر میباشد.
	نکات برجسته محصول

	 80 برگ در دقیقه معادل 160 تصویر در دقیقه (80pmm/140ipm)
	سرعت اسکن

	USB 3.2 Gen 1x1, USB 2.0 compatible, 
Wireless Network 802.11 b/g/n and 10/100 Ethernet
	رابط اتصال

	12.000 صفحه در روز
	حجم روزانه توصیه شده

	  80 برگ کاغذ A4 
	ظرفیت فیدر(ورودی کاغذ)

	52 الی 3000  میلی متر
	طول سند قابل اسکن

	52 الی 216 میلی متر
	عرض سند قابل اسکن

	75 تا 600 نقطه در هر اینچ از کاغذ (dpi) 
	دقت دوربین

	امکان اتصال اسکنر صفحه تخت در سایز A4 وPassport Size بصورت Optional
	تجهیزات جانبی

	دارای نمایشگر LED سایز 1.5 اینچی جهت تنظیمات و برنامه دهی بصورت دستی   
	پانل کنترل اپراتور

	دارای تکنولوژی 	Ultrasonic Double Feed Detection
	تشخیص دوتایی کشیده شدن اسناد

	Dual CIS
	تکنولوژی تصویر برداری

	در حال اجرا: کمتر از 20 وات / آماده به کار: کمتر از 0.3 وات
	مصرف برق

	BMP,JPEG,PDF,PNG,RTF,single page tiff,Microsoft Excel, Microsoft word, multi page tiff,text searchable pdf
	خروجی های فایل

	WINDOWS 7 SP1 (32/64), WIN 8.1 (32 64 Bit), WIN 10(32/64),
WIN SERVER 2012 X64 Editions, 2016 X64 Editions, LINUX UBUNTU, SUSE
	سازگاری سیستم عامل

	TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Info Input Express Limited Edition
	نرم افزار و درایورهای استاندارد







                                                                                                 اسکنرS2080W (فیدرADF) 
                                                                                 تعداد 10 عدد 
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