شرح کار نقاشی بخش قلب
1-زیر سازی کامل پروژه
2- باز کردن و بستن مجدد کلید و پریزها و دستگیرها 
3-باز کردن لوازم داخل اتاق قبل از نقاشی .و بستن مجددا آن بعد از نقاشی
4-تمیز کردن کف و شیشه ها به طور کامل پس از نقاشی بطور کامل 
5-نقاشی چهارچوب و درب با رنگ روغنی درجه یک استاندارد با نظر دفتر فنی     24 عدد
6-نقاشی فن کوئیل های با رنگ روغن  11 عدد
7-نقاشی دیوارها با رنگ اکلریلیک  قابل شستشو درجه یک و استاندارد با نظر دفتر فنی    256 مترمربع
*بکارگیری اتباع بیگانه حتی با مجوز اکیداً ممنوع می باشد
*بازدید از پروژه و بارگذاری الزامی می باشد و عدم بازدید به منزله انصراف از پروژه تلقی می گردد.
*کلیه لوازم مصرفی و اجرا به طور کامل با پیمانکار می باشد.
* با توجه به فعال بودن بخش، هر اتاق به صورت مجزا تخلیه می گردد و تحویل پیمانکار می شود و باید عملیات نقاشی بصورت کامل به اتمام رسیده و تحویل بخش گردد و بعد از آن اتاق دیگری تحویل پیمانکار می گردد. 
*قیمت ها باید طبق لیست زیر به تفکیک یک متر مربع یا عدد تکمیل گردد
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