برگ پیشنهاد قیمت و پذیرش شرایط اجرایی کار

[bookmark: _Hlk55825772]شرایط اختصاصی پروژه اجرای عملیات ساختمانی، عمـــرانی و آهن کشی و ساخت سازه پروژه دفتر پرستاری                
امضا کننده/ کنندگان زیر پس از آگاهی کامل از شرایط استعلام و بررسی شرایط پیمان، مشخصات فنی، نقشه‌های اجرائی و با محاسبه فهرست مقادیر و برآورد و کلیه مدارک مربوط به مناقصه مذکور و بازدید کامل از محل کار و با اطلاع از کلیه شرایط و رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات و سایر عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد پیمان مینمایم/ مینمائیم که:
عملیات موضوع پیمان را براساس شرایط و مشخصات مربوطه طبق آیتم های مندرج در این استعلام  به مبلغ .............................................................ریال (با حروف نوشته شود ..................................................................................................................................... ریال) انجام دهم/ دهیم و  و حداکثر ظرف مدت  60 روز تقویمی  کل کار را بطور کامل و طبق نظر کارفرما ( ناظرین فنی بیمارستان ) به اتمام رسانده و تحویل نمایم.
تعهدات پذیرفته شده مجری و برنده استعلام که به محض پذیرش بیمارستان و ابلاغ کار، لازم الاجرا و بر عهده وی بوده به شرح زیر می باشد که مورد تایید فروشنده خدمت  ( پیمانکار مجری ) در هنگام ارائه این پیشنهاد قیمت می باشد:
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول  قرار گیرد تعهدات ذیل بر عهده پیمانکار مجری پروژه می باشد:
 پیمانکار مجری باید کلیه شرایط فنی مندرج در نقشه های اجرایی و دستورالعملهای مربوط به اجرای کل کار مباحث نوزده گانه مقررات ملی ساختمان را بطور کامل رعایت نماید
پیمانکار مجری بایستی کلیه موارد ایمنی  را طبق مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظـــت کارگاههای ساختمانــی و دیگر دستورالعملهای موجود اعم از متد های اجرایی و استفاده از تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده لازم، رعایت نماید و کلیه مســــائل حفاظتی و ایمنی لازم را در اختیار عوامل و کارگران خود قرار داده و آنها را ملزم به استفاده از آنها بنماید. بدیهی است مسئولیت هر گونه حادثه که در اثر سهل انگاری و عدم احتیاط و اشتباه در  اجرا برای اشخـاص رخ دهد به عهده پیمانکار مجــری  بوده و کسب رضایت شاکیان خصوصی و عمومی، حقیقی و حقوقی و پاسخگویی نزد مقامات قضایی از نظر حقوقی و جزایی بر عهده وی خواهد بود. در صورتیکه در حین اجرای کار به تاسیسـات موتورخانه مرکزی، تاسیسات  شهری  و یا خصوصی دیگران و یا اموال  منقول و غیر منقول کارفرمـا و بطور کلـــی  هرگونه خسارتی که در اثــر کم دقتی و کار غیر اصولی در اجرای کار شود  و یا به اشخاص ثالث وارد آید کلیه عواقب و مسئولیت آن به عهده پیمانکار مجری بوده و جبران خسارات وارده بدون هیچگونه ادعایی بر عهده ایشان می باشد.
پیمانکار مجری ملزم به عدم بکارگیری اتباع خارجی و بیگانه غیر مجاز بوده، در صورت عدم رعایت این موضوع، کلیه مسئولیتهای مرتبط به آن بر عهده ایشان خواهد بود.
کارفرما هیچگونه مسئولیتی را در خصوص حوادث احتمالی  رخ داده شده در کارگـــاه بر عهده نداشته، کلیه مسئولیت  حقیقی و حقوقی انجام کار و حوادث احتمالی بر عهده پیمانکار مجری می باشد. لذا ایشان موظف است راسـا نسبت به ایمن سازی کارگاه و پروژه با هماهنگی کارفرما و مشاور  اقدام نماید.
پیمانکار موظف است  همزمـان با عقد قرارداد نسبت به بیمه نمودن کارگــاه برای موارد ذیل اقدام نموده و بیمه نامه مذکور را به دستگاه نظارت و کارفرما تحویل نماید.
بیمه حوادث و سوانح و دیه برای کلیه کارکنان شاغل از طرف پیمانکار و نمایندگان مهندسین مشاور ، کارفرما ( تذکر: با توجه به انجام کسری از کار در سقف های کاذب بیمارستان، چنانچه در ساختمان محـل پروژه افــراد دیگری نیز رفت و آمد داشته باشند لازم است مشمول این بیمه بابت حوادث، سوانح و دیه باشند.)
بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به پیمانکاران جزء و کارکنان
به جهت حفظ حقوق عابرین و مراجعه کنندگان و بیماران و پرسنل بیمارستان، و به جهت همجواری پروژه با محل پر رفت و آمد ، بیمه نامه مناسبی می بایست پوشش لازم را تامین نماید.
پیمانکار مجری موظف است با توجه محل قرار گرفتن این پروژه در بیمارستان، نسـبت به ساعات کارکردی خود با کارفرما تعامل کامل را داشته باشد. 
پیمانکار مجری موظف است محل سکونت و همچنیــن غذای پرســنل را بصورت مناسب تامیــن نماید. هزینه این کار در مبلغ پیشنهادی پیش بینی گردیده و از این بابت هزینه ای جداگانه به پیمانکار قابل پرداخت نخواهد بود.
اطلاع کامل دارم/ داریم که کارفرما الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادکنندگان ندارد.
با توجه به لزوم تامین متریال و تامین مجریان تخصصی انجام پروژه ، پیشنهاد حاضر از این تاریخ تا مدت 90 روز معتبر می باشد.بطوریکه ابلاغ کار جهت اجرا به برنده استعلام، میتواند از طرف کارفرما نهایتا تا پایان مدت اعتبار ( 90 روزه ) صورت گرفته و به پیمانکار جهت اجرا ابلاغ گردد. لذا پیشنهاد دهنده حق تغییر قیمت پیشنهادی خود ظرف 90 روز ذکر شده را نداشته و ملزم می باشد در طول مدت زمان مهلت ذکر شده حسب تایید کارفرما نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.
" پیشنهاد قیمت اجرای عملیات مشروحه   "
	ردیف
	شرح آیتم های اجرایی به همراه برآورد اولیه و تقریبی احجام
	پیشنهاد قیمت مقطوع برای اجرای  آیتم های مذکور

	
	•شرایط عمومی و کلیات کار اجرایی طبق شرایط مندرج و نقشه های پیوست در سامانه و دستورالعمل های دفتر فنی مهندسی بیمارستان مرکز قلب تهران
 تخریب دیوارهای هبلکس، بلوک،اجر موجود با آستر گچی جهت دیوارچینی جدید طبق نقشه پیوست به متـــراژ تقریبی 100 مترمربع ( تمامی دیوارهایی که با نقشه جدید مطابقت ندارد ،تخریب میگردد)
جداسازی نخاله ها و ضایعات و انتقال آن به محل دپوی نخاله بیمارستان
تخریب وال پست و نعل درگاهی و چهارچوب های درب فلزی  و انتقال به محل دپوی ضایعات بیمارستان
تخریب کف سرامیک شده تا تراز بتن سازه، به متراژ حدودی 50 مترمربع و انتقال نخاله به محل دپوی نخاله بیمارســـــتان
اجرای وال پست ، نعل درگاهی،ساب فریم درزهای انقطاع جهت دیوارچینی جدید طبق نقشه پیوست (شامل انتقال اهن الات ،2 دست ضدزنگ،ساخت و نصب)
نصب چهارچوب فلزی درب طبق نقشه و پرکاری داخل ان با دیتیل بیمارستان
اهن کشی سقف فلزی با نبشی ، سپری،میلگرد جهت اجرای رابیتس و گچ ( با توجه به اختلاف ارتفاع سقف اتاقـــهای قدیم در فضاهای جدید می بایست در هر فضا فقط یک تراز ارتفاعی اجرا گردد و در صورت لزوم و با نظر دفتر فنی کل سقف و اویزهـــا 
مجددا اجرا گردد)
ساخت و نصب دریچه بازدید و فریم چراغ 60*60 طبق الگو جهت اتاقها و سالن و راهروها طـبق نقشه جــــدید (با توجه به تغییر ابعاد اتاقها،سالن، راهروها می بایست طبق نقشه چراغ گذاری دفتر فنی بیمارستان مجددا اجرا و کلیه اویزها و بازشو های
 مربوطه اصلاح گردد)
اجرای دیوار هبلکس طبق نقشه جدید با گیرداری مناسب به متراژ حدودی 50 مترمربع
پوشش گچ کاری آستر و رویه همه دیوارهای داخلی ،اماده برای رنگ امیزی به متراژ تقریبی 650 مترمربع
اجرای رابیتس سقف فلزی به صورت استاندارد به متراژ حدودی 300 مترمربع
پوشش گچ کاری سقف با ضخامت بالا، طبق دیتیل سقف کاذب بیمارستان ،اماده برای رنگ امیزی
شیب بندی سرویس های بهداشتی و ابدارخانه و تی شوی جهت ایزولاسیون
اجرای ایزولاسیون دو لایه قیرگونی برای سرویس ها و ابدارخانه
اجرای سرامیک دیوار سرویس و ابدارخانه به متراژ حدود85  مترمربع
اجرای زیرسازی با پوکه جهت اجرای سرامیک به متراژ تقریبی 300 مترمربع
اجرای سرامیک کف در ابعاد مختلف به متراژ تقریبی 300 مترمربع
انتقال کلیه مصالح از محل دپوی بیمارستان و انتقال کلیه نخاله ها به محل دپوی نخاله بیمارستان
	

	جمع کل به حروف : ............................................................................................. ریال
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نام / شرکت پیشنهاد دهنده:
                                                 نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کنندگان:
                                    
	              	                                امضای تعهدآور و مهر شرکت پیشنهاد دهنده:

تاریخ:
آدرس و شماره موبایل :
شماره پروانه مجری : 
 این فرم پس از تکمیل بایستی همراه با اسناد استعلام و تمامی پیوست ها و پیشنهاد قیمت  و فرم شرکت در جلسه سایت ویزیت و بازدید از کارگاه و شرایط اجرایی به همراه سایر مستندات درخواستی و مندرج،  در سامانه ستاد بارگذاری گردد.
