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شرایط عمومی  و کلیات کار اجرایی طبق شرایط مندرج در سامانه و نقشه های واحد فنی و مهندسی

•شرایط عمومی و کلیات کار اجرایی طبق شرایط مندرج و نقشه های پیوست در سامانه و دستورالعمل های دفتر فنی مهندسی بیمارستان مرکز قلب تهران
 تخریب دیوارهای هبلکس، بلوک،اجر موجود با آستر گچی جهت دیوارچینی جدید طبق نقشه پیوست به متـــراژ تقریبی 100 مترمربع ( تمامی دیوارهایی که با نقشه جدید مطابقت ندارد ،تخریب میگردد)
جداسازی نخاله ها و ضایعات و انتقال آن به محل دپوی نخاله بیمارستان
تخریب وال پست و نعل درگاهی و چهارچوب های درب فلزی  و انتقال به محل دپوی ضایعات بیمارستان
تخریب کف سرامیک شده تا تراز بتن سازه، به متراژ حدودی 50 مترمربع و انتقال نخاله به محل دپوی نخاله بیمارســـــتان
اجرای وال پست ، نعل درگاهی،ساب فریم درزهای انقطاع جهت دیوارچینی جدید طبق نقشه پیوست (شامل انتقال اهن الات ،2 دست ضدزنگ،ساخت و نصب)
نصب چهارچوب فلزی درب طبق نقشه و پرکاری داخل ان با دیتیل بیمارستان
اهن کشی سقف فلزی با نبشی ، سپری،میلگرد جهت اجرای رابیتس و گچ ( با توجه به اختلاف ارتفاع سقف اتاقـــهای قدیم در فضاهای جدید می بایست در هر فضا فقط یک تراز ارتفاعی اجرا گردد و در صورت لزوم و با نظر دفتر فنی کل سقف و اویزهـــا مجددا اجرا گردد)
ساخت و نصب دریچه بازدید و فریم چراغ 60*60 طبق الگو جهت اتاقها و سالن و راهروها طـبق نقشه جــــدید (با توجه به تغییر ابعاد اتاقها،سالن، راهروها می بایست طبق نقشه چراغ گذاری دفتر فنی بیمارستان مجددا اجرا و کلیه اویزها و بازشو های مربوطه اصلاح گردد)
اجرای دیوار هبلکس طبق نقشه جدید با گیرداری مناسب به متراژ حدودی 50 مترمربع
پوشش گچ کاری آستر و رویه همه دیوارهای داخلی ،اماده برای رنگ امیزی به متراژ تقریبی 650 مترمربع
اجرای رابیتس سقف فلزی به صورت استاندارد به متراژ حدودی 300 مترمربع
پوشش گچ کاری سقف با ضخامت بالا، طبق دیتیل سقف کاذب بیمارستان ،اماده برای رنگ امیزی
شیب بندی سرویس های بهداشتی و ابدارخانه و تی شوی جهت ایزولاسیون
اجرای ایزولاسیون دو لایه قیرگونی برای سرویس ها و ابدارخانه
اجرای سرامیک دیوار سرویس و ابدارخانه به متراژ حدود85  مترمربع
اجرای زیرسازی با پوکه جهت اجرای سرامیک به متراژ تقریبی 300 مترمربع
اجرای سرامیک کف در ابعاد مختلف به متراژ تقریبی 300 مترمربع
انتقال کلیه مصالح از محل دپوی بیمارستان و انتقال کلیه نخاله ها به محل دپوی نخاله بیمارستان


· [bookmark: _Hlk55825970]ابعاد دقیق و شرایط و دیتیل ها و جزئیات اجرایی مطابق وضع موجود و نقشه های موجود در کارگاه  می باشد که مناقصه گران موظف می باشند در هنگام بازدید ابعاد را بطور کامل برداشت نموده،  مسئولیت و هزینه تامین  مصالح و آهن آلات بر عهده کارفرما بوده لیکن مسئولیت و هزینه کامل اجاره جرثقیل، انتقال کامل مصالح و آهن آلات به محل اجرای پروژه و متقابلا انتقال مصالح و آهن آلات باقی مانده به دپوی ضایعات بیمارستان ،  بر عهده مجری و پیمانکار می باشد.

شرایط مجری  :  افراد حقیقی  یا حقوقی صرفا دارای پروانه معتبر اجرا  پایه 1 یا 2 صادر شده از وزارت راه و شهرسازی 
ارائه پروانه اجرا صادر شده از وزارت راه و شهرسازی الزامی بوده و مناقصه گران موظف به بارگذاری آن همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه می باشند. در صورت عدم بارگذاری پروانه در سامانه ستاد، پیشنهاد ارائه شده مردود و باطل خواهد شد.
تذکر 1 : تهیه کلیه لوازم اجرای کار اعم از جرثقیل و اقلام مصرفی صفحه سنگ و برش و جوش و رکتیفایر و تراز لیزری و  .... بر عهده مجری می باشد.
به علت شرایط اجرای کار و محدودیت های موجود، بازدید از محل اجرای کار و جزئیات  اجرایی، کاملا الزامی بوده، در صورت عدم بازدید و مهر و امضا نمودن فرم مذکور، پذیرش پیشنهاد قیمت  مقدور نبوده، ابطال خواهد شد و هرگونه عذر پس از ارائه قیمت  پذیرفته نمی باشد.
مناقصه گران باید دقیقا پیش فاکتور انجام این پروژه را طبق فرم پیشنهاد قیمت تهیه و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری نمایند. کلیه قیمت ها باید بصورت مقطوع و بر اساس حجم کار برآوردی مندرج در استعلام و رویت شده در کارگاه  طبق آیتم های مندرج در استعلام ارائه شود.
شرایط پرداخت :  کل مبلغ پس از اتمام کامل کار و تایید واحد فنی مهندسی بیمارستان  حدودا یک ماه پس از ارائه فاکتور و انجام مراحل اداری و تکمیل کار در سامانه ستاد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
** توجه : حداکثر زمان اجرای کار 60  روز تقویمی  از تاریخ ابلاغ به پیمانکار  و تهیه آهن آلات پروژه مد نظر می باشد. در صورت تاخیر پیمانکار و مجری از موعد تحویل و اتمام کار، با توجه به محدودیت زمانی تحویل پروژه بابت نصب و راه اندازی دستگاه، روزانه به میزان 5 درصد ( پنج درصد ) از کل مبلغ پیشنهادی، جریمه برای پیمانکار منظور و نهایتا از صورت حساب نهایی ایشان کسر خواهد شد. مرجع رسیدگی به تاخیرات پیمانکار، مسئول فنی مهندسی بیمارستان می باشد.
مهر و امضا نمودن فرم بازدید از پروژه الزامی بوده، لذا کلیه مناقصه گران موظف می باشند در  جلسه سایت ویزیت در روز و ساعت تعیین شده در سامانه به به دفتر فنی مهندسی بیمارستان واقع در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه شماره 3 بیمارستان  مراجعه نموده، ضمن بازدید از کارگاه و آگاهی از شرایط اجرایی، فرم مذکور را مهر و امضا نمایند. در غیر اینصورت پیشنهاد ارسالی آنها پذیرفته نشده و در سامانه ابطال خواهد گردید.

تاریخ بازدید از پروژه : با توجه به اهمیت بازدید از مسیر، سقف های کاذب و مشاهده جزئیات فنی لطفا صرفا در تاریخ مذکور جهت بازدید به بیمارستان و آگاهی از شرایط کار و اجرا مراجعه گردد.
· راس ساعت ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 10/5/1405 
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