مشخصات فنی تابلو بیلبرد در ابعاد 3*4 طرح ایستاده ارتفاع 6 متر 
	ردیف
	شرح آیتم 
	تعداد 
	واحد
	مبلغ پیشنهادی
(ریال)

	1

	پایه از پروفیل 60*60 و30*20 ولوله 2 اینچ 3 میل با نصب درپوش انتهای پایه ها
صفحه پلیت برش لیزری 40*40*1.5 سانت و لچکی 10 *15 *1 سانت تعداد 4 عدد
بولت نمره 28 گالوانیزه طول 60 سانتیمتربه تعداد 4 عدد وتعداد 8 عدد مهره درجه یک 
شاسی دور تابلو از ورق 3 میل روغنی 
آهنکشی ونصب سازه به پایه از پروفیل 40*80*2 ولوله 2 اینچ 3 میل 
ضد زنگ و رنگ سه مرحله ای اپوکسی سیاه
تهیه ونصب سیم بکسل نمره 8 ، قرقره وسایر متعلقات
	1
	عدد
	

	2
	تخریب بتن یا آسفالت وحفاری محل اجرای فنداسیون در ابعاد 80*80*150 سانیتمتر ، آلماتور بندی ، جاگذاری بولت نمره 28 به تعداد 4 عدد وبتن ریزی با عیار بتن 350
	1
	مورد 
	

	3
	 بارگیری ، حمل ونصب سازه (تهیه کامیون وجرثقیل به عهده پیمانکار میباشد )
	1
	مورد
	

	4
	نورپردازی وتامین روشنایی تابلو با نئون فلکس 220 وات مارک لوپ لایت یا سیت کو  به طول 14 متر با گارانتی 24 ماهه به رنگ مهتابی به همراه کابل برق 2.5*2 وفیوزمینیاتوری 10 آمپر مینیاتوری 
	1

	مورد

	


	جمع مبلغ پیشنهادی به حروف:
	جمع بعدد:




