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	کابل تغذیه بیسیم خودرویی هایترا با فیوز
	30 عدد

	
* قطعات بایستی نو ، اورجینال (اصلی) ، دارای بالاترین استاندارد و کیفیت ممکن بوده  و هیچگونه اشکال ظاهری یا باطنی نداشته باشند. 

	* نکته مهم :  محل اتصال سوکت و کابل تغذیه بایستی به صورت پرس شده باشد و سایر روش های اتصال که منجر به لقی ، شلی محل اتصال سوکت و کابل می شود و باعث اتصالی کابل ها و خارج شدن کابل ها از سوکت می شود مورد تایید نمی باشد.



	* تجهیزات قبل از اینکه تحویل انبار شوند بایستی به رویت و تایید واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز اورژانس مشهد (ICT) برسند و سپس به انبار مرکز اورژانس واقع در انتهای بلوار فکوری ، روبروی فکوری 94 شهرک دانش و سلامت ، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث تحویل شوند. ( شماره تماس هماهنگی با انبار: 05131449950 )

	*  هزینه های حمل و نقل و ایاب و ذهاب تا محل تحویل برعهده فروشنده می باشد.

	*  درصورت مغایرت کالای ارسالی با کالای مندرج در سامانه ، یا معیوب بودن کالا ، فروشنده موظف به تعویض بدون قید و شرط کالا بوده و متعهد جایگزینی کالای مربوطه در اسرع وقت می باشد

	* شرایط پرداخت مدت دار و براساس شرایط پرداختهای مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده و فروشنده باید نسبت به آن وقوف کامل داشته باشد.( شماره تماس هماهنگی مالی: 05131449943 ( موارد مربوط به اوراق خزانه تابع قوانین خاص خود می باشد)

	*   شماره تماس دقیق شرکت و یک نماینده مطلع ( ثابت ، همراه ، نمابر) ، جهت هماهنگی قید گردد.

	* شماره تماس ادارهICT جهت هماهنگی مشخصات فنی 05131449953 (صرفا برای موارد فنی و مشخصات تخصصی تجهیزات )

	این برگه به عنوان تعهدات قبل، حین و بعد از انجام اقدامات تلقی شده و فروشنده موظف است به همراه پیشنهاد قیمت مهر و امضای شرکت شده و در سامانه بارگزاری و در زمان ارسال به همراه کالاها ارسال گردد.



