رنگ : آبی
جنس مغزی    CCC  تمام مس
قطر مغزی : 0.52 میلی‌متر
روکش : PVC
تست فلوک : دارد – فلوک چنل
سرعت انتقال داده : 10/100/1000b/s
پهنای باند : 250 مگاهرتز
حداکثر متراژ انتقال : 100 متر
دمای قابل تحمل : -30 تا 70 درجه
متراژ : 500 متر

