	1- كفش ايمني 

	· داراي پنجه كامپوزيتي مقاوم 
· كفه از نوع قابل انعطاف همچون پلي اورتان و بصورت دو دانسيته 
· كف مقاوم در برابر فرآورده هاي نفتي (oil resistance) 
· كف كفش بصورت آنتي استاتيك 
· كف كفش بصورت ضد لغزش (oil resistance)
· بكارگيري آستر داخلي از نوع رطوبت گير سه لايه و مورد تاييد HSE منطقه 
· رعايت اصول ارگونومي در داخل و بيرون كفش و مورد تاييد HSE منطقه 
· رويه كفش از نوع چرم طبيعي شبرو گاوي با ضخامت بين 2 الي 5/2 ميليمتر و مورد تاييد واحد HSE منطقه (ارسال نمونه رويه الزامي است و مورد آزمايش قرار مي گيرد)
· سبك بودن كفش و راحتي استفاده 
· توليد شده در شركت معتبر ايراني (در وندور ليست شركت نفت) 
· داراي ضمانت نامه تعويض حداقل 6 ماهه از شركت سازنده
· محل عبور بند كفش ترجيحا بصورت قلاب دار متصل روي چرم (غير سوراخ دار روي چرم)
· ارائه گواهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر تاييد تست سرپنجه، مقاومت زيره در برابر حلال‌هاي نفتي و مقاومت خمشي و انعطاف پذيري زيره كفش (همزمان با ارائه نمونه كفش)
· ارائه گواهي كاربرد علامت استاندارد از سازمان ملي استاندارد جهت برند كفش ارسالي و ارائه كد ISIRI اخذ شده (همزمان با ارائه نمونه كفش)
· عدم وجود هرگونه رويه با قابليت نفوذ فرآورده نفتي (همچون پارچه جير)
· [bookmark: _GoBack]داراي كفي داخلي طبي، ارگونوميك و استاندارد
· لزوم ارائه نمونه كفش حداكثر 3 روز پس از پايان مهلت اعلام نرخ در سامانه ستاد به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز به آدرس كرج، بلوار طالقاني شمالي، شهرك اداري، جنب فرمانداري ويژه شهرستان كرج، طبقه اول، واحد بازرگاني
· پيشنهادهايي كه در زمان مقرر، نمونه كفش و مستندات را ارائه ننمايند، مورد بررسي واقع نخواهند شد. 



