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1- اکسیژن باید دارای خلوص حداقل 99 درصد باشد. 
2- اکسیژن باید بی بو باشد.
3- دی اکسید کربن موجود باید حداکثر 300 پی پی ام باشد.
4- منواکسید کربن موجود باید حداکثر 5 پی پی ام باشد. 
5- رطوبت گاز باید حداکثر 67 پی پی ام باشد. 
6- گاز باید عاری از هر گونه مواد اکسید کننده باشد. 
7- تامین کننده گاز ملزم به ارائه گواهی گاز اکسیژن طبی می باشد. 
8- تامین کننده ملزم به ارائه گواهی سازمان ملی استاندارد (سامانه سینا) می باشد.
9- تامین کننده ملزم به ارائه مجوز های قانونی مربوطه جهت تولید و تامین گاز اکسیژن از مراجع ذیصلاح می باشد. 


واحد بهداشت حرفه ای
