1. دیگ بخار دابوصنعت 1200 کیلوگرم برساعت 
-  اسیدشویی کامل – تخلیه روسوب – نصب ورق روکش انتهایی دیگ بخار 
-  تعمیر و سرویس  و تنظیم مشعل دیگ بخار 
-  تعمیر لول کنترل   1عدد 
-  تعویض لول کنترل 1 عدد   (طرح فانتینی عیوض )
-  قلاویزکردن خروجی دیگ بخار به لول کنترل 
-  تست سوپاپ دیگ بخار
- تست ضخامت سنجی و اخذ تاییدیه از بازرسی مورد تایید اداره کار 
2. دیگ بخار ایتالیای 1000 کیلو گرم برساعت 
· تعویض لوله های کامل دیگ بخار –جنس لوله ها اتشخوار DIN17175 –T35/8 به همراه آنالیز و جواب آزمایشگاه متالوژی(  تعداد لوله ها حدودا 30 عدد )
· تعویض شیرفلکه1 اینچ و 4/3 کلاس 800  (برند KITZ   10بار )   4 عدد 
· تعمیر و سرویس و تنظیم مشعل و سینی برق مدار فرمان دیگ بخار 
· تعویض شبکه دیگ بخار  1عدد 
· تعویض لول کنترل 2عدد    (طرح فانتینی عیوض )
· -  تست سوپاپ دیگ بخار
· [bookmark: _GoBack]اجرا وتهیه سیمان نسوز
· تست ضخامت سنجی و اخذ تاییدیه از بازرسی مورد تایید اداره کار
· کلیه هزینه ها از قبیل ایاب و ذهاب وتامین کالا به عهده پیمانکار میباشد
· ارائه پیش فاکتور با ذکر جزءیات الزامی میباشد
· عواقب بروزهرگونه حادثه از لحظه تحویل پروژه تا اتمام کار به عهده پیمانکار میباشد
· نظارت کل امور به عهده کارشناسان دفتر فنی دانشگاه ایران و همکاران ان مجموعه و بالاترین مقام اجرایی این مرکزمیباشد
·  زمان تسویه10 روزبعد ازپایان کار و تایید دفتر فنی  
·  بازدید اجباری (از ساعت8 الی 16)

