مشخصات اتوکلاو بخار یا استریلایزر



· رومیزی 22 لیتری
· دارای هشداردهنده حرارت باشد
· امکان تنظیم فشار داشته باشد 
· امکان نصب پرینتر داشته باشد 
· دارای نمایشگر lcd باشد 
· حداکثر دمای دستگاه 139 درجه سانتیگراد
· دارای گواهینامه های iso 9001 – iso 13485
· [bookmark: _GoBack]دارای هشدار دهنده فشار
· دارای قفل اتوماتیک امنیتی درب
· دسترسی راحت به مخزن آب تمیز و کثیف 
· چمبر یک تکه باشد
· دارای سیستم عیب یابی 
· توان مصرفی 2200  کیلو وات
· حداکثر فشار دستگاه 6/2 میلی بار
· جنس محفظه ی نمونه گذاری استیل ضد زنگ باشد
· امکان تنظیم دما داشته باشد
· قابلیت کالیبراسیون داشته باشد
· دارای قابلیت یوزرلی تایم( امان تنظیم ساعت شروع  سیکل دستگاه)
· استریم ژنراتور خارج از چمبر
· دستگاه آزمون های کنترل کیفی را پاس کرده باشد(ارائه مستندات الزامی است)
· ارائه پیش فاکتور و کاتالوگ تصویری الزامی است.
· امکان بازدید حضوری و بررسی عملکرد دستگاه در تهران پیش از خرید وجود داشته باشد. 
