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وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان


شماره:
تاریخ:


	 

فرم استعلام بها 

    شرکت / فروشگاه ............................................   
	قیمت (ريال) 
	نرخ واحد (ريال)
	واحد
	تعداد
	نام کالا
	ردیف

	
	
	عدد-اصله
	1
	پایه بتنی تیپ گردپیش تنبده به ارتفاع 12متر و قدرت نامی 600کیلو گرم  نیرو
	1

	
	
	اصله
	1
	نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از 9متر تا 12متر و قدرت نامی با حداکثر 600کیلو گرم نیرو
	2

	
	
	عدد
	3
	مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از 1100میلی متر جهت رده ولتاژی 33 کیلو ولت
	3

	
	
	عدد-اصله
	3
	کراس آرم(کنسول افقی)40/2متری با نبشی 8*80*80گالوانیزه گرم
	4

	
	
	متر مکعب
	5/2
	خاک برداری یا گودبرداری در زمین های نرم باهر وسیله مکانیکی حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20متر از مرکز ثقل
	5

	
	
	متر مکعب
	55/0
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16مگا پاسگال (عیار250)
	6

	
	
	کتر مکعب
	6/1
	سنگ لاشه دور پایه (تهیه و ریختن)
	7

	
	
	عدد-اصله
	3
	تسمه نوعBباگالوانیزه گرم
	8

	
	
	عدد-اصله
	3
	تسمه نوعAبا گالوانیزه گرم
	9

	
	
	عدد
	3
	نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی
	10

	
	
	عدد-اصله
	1
	پایه مقره راس تیری سیلیکونی
	11

	
	
	عدد-اصله
	4
	پیچ و مهره 350*16میلیمتربا گالوانیزه گرم
	12

	
	
	عدد-اصله
	2
	پیچ و مهره 300*16میلیمتر با گالوانیزه گرم
	13

	
	
	عدد-اصله
	18
	پیچ و مهره 50*16میلیمتربا گالوانیزه گرم
	14

	
	
	عدد
	1
	نصب پایه مقره میانی
	15

	
	
	عدد-اصله
	14
	واشر مربع 3*50*50*میلمیتربا گالوانیزه گرم
	16

	
	
	دستگاه
	2
	تابلو دیماند ولتاژ ثانویه کنترل پذیر 126تا 150کیلو وات
	17

	
	
	دستگاه
	2
	تابلو بانک خازنی 70کیلو وات 2پله با بریکر ورودی 400آمپر
	18

	
	
	متر
	924
	کابل تک رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVCاز نوع NAYYو به سطح مقطع 120*1میلی متر مربع
	19

	
	
	دستگاه
	1
	ترانسفور 315کیلو وات آمپر 33000سه فاز
	20

	
	
	دستگاه
	1
	ترانسفورمر200کیلو ولت آمپر 33000سه فاز (ترانس موجود میباشد فقط به نقطه جدید جابجا شود)
	21

	
	
	اصله
	1
	پایه بتنی برق تیپ گرد پیش تنیده به ارتفاع 9متر و قدرت نامی 400کیلو گرم نیرو
	22

	
	
	عدد-اصله
	3
	فیوز کت اوت سلیکونی 33کیلو ولت100آمپر
	23

	
	
	عدد
	3
	برقگیر فشار متوسط با جریان تخلیه نامی 5یا 10کیلو آمپر جهت ولتاژی 33کیلو ولت
	24

	
	
	متر
	20
	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVCاز نوع NYYبا سطح مقطع 35*1میلی متر مربع
	25

	
	
	دستگاه
	1
	سکو ترانسفور ماتور گالوانیزه گرم نمره12به طول 8/1متر
	26

	
	
	عدد-اصله
	3
	مقره سیلیکونی اتکائی پشت فیوز کات اوت
	27

	
	
	عدد-اصله
	3
	زین آل به مس
	28

	
	
	اصله
	1
	نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع 9متر و قدرت نامی با حداکثر 400کیلو گرم نیرو
	29

	
	
	عدد-اصله
	20
	کابل شو تمام مس نمره35 بدون درز با روکش قلع
	30

	
	
	عدد
	1
	نصب سکوی ترانسفور ماتور به طول 8/1متر
	31

	
	
	عدد-اصله
	3
	ترمینال کنکتورمسی 13میلیمتری
	32

	
	
	کیلو گرم
	6
	طوق استیل مخصوص گراند
	33

	
	
	عدد-اصله
	2
	نبشی فلزی به طول 45سانتیمتر با ابعاد60*60میلیمتر به ضخامت 60میلیمتر 60با گالوانیزه گرم با وزن تقریبی 2.4کیلوگرم
	34

	
	
	عدد-اصله
	6
	پیچ و مهره دوسر رزوه 350*16میلیمتر با گرم
	35

	
	
	عدد-اصله
	5
	پیچ و مهره 400*16میلیمتر با گالوانیزه گرم
	36

	
	
	عدد-اصله
	4
	پیچ و مهره دوسر رزوه400*16میلمتر با گرم
	37

	
	
	عدد
	3
	کاور بالایی کات اوت
	38

	
	
	عدد-اصله
	2
	میله اتصال زمین با روکش مسی به طول 150سانتی متر و حداقل قطر 14میلی متر
	39

	
	
	عدد-اصله
	2
	زین کابل 
	40

	
	
	عدد
	3
	کاور بوشینگ فشار متوسط ترانسفور ماتور 
	41

	
	
	عدد
	1
	نصب انواع کات اوت فیوز و تیغه جداکننده در شبکه فشار متوسط
	42

	
	
	عدد-اصله
	6
	نصب انواع کاور دائم 
	43

	
	
	عدد
	1
	نصب برقگیر فشار متوسط هوایی
	44

	
	
	متر
	2
	تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع 90میلی متر مربع و حداقل ضخامت 3میلی متر
	45

	
	
	عدد
	3
	کاور برقگیر
	46

	
	
	عدد
	1
	نصب میله ارت 
	47

	
	
	متر
	1
	نصب تسمه ارت 
	48

	
	
	متر
	1
	نصب کابل مسی تک رشته از نوع NYYبا سطح مقطع 10تا 35میلی متر مربع
	49

	
	
	عدد-اصله
	3
	گیره آلومنیومی خط گرم
	50



· پر کردن فرم ها دقیق ، بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی باشد ضمنا جمع مبالغ حتما در فرم پیشنهاد قیمت قید گردد.
· تاریخ تحویل اوراق تا تاریخ29/03/1405راس ساعت    00:    9 در دفتر حراست ساختمان ستاد مرکزی می باشد .( ساعت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نمی گردد )
· شرایط پرداخت : پرداخت پس از اتمام کار
· محل تحویل کالا : ...انبار تدارکات شبکه بهداشت شادگان و هزینه باربری به عهده ی فروشنده..........
· تمام کالا های فوق مشابه مشخصات بهمراه ضمانت نامه معتبر شرکتی باشند و ارائه ضمانت نامه در هنگام تحویل کالا الزامی می باشد
· مدت تحویل کالا :  ....7........ روز پس از ابلاغ برنده می باشد .
· ارائه فاکتور معتبر به همراه نامه شماره حساب و گواهی ارزش افزوده ( جهت شرکت ها )در زمان تحویل کالا الزامی می باشد .مهر و امضا پیشنهاد دهنده
رئیس محترم بیمارستان/رئیس محترم شبکه
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