شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

مشخصات فنی و شرایط اختصاصی جهت خرید کنتور هوشمند تکفاز طرح فهام 1
1- رعایت دستورالعمل کنتورهای تکفاز هوشمند طرح فهام 1 ابلاغی از سوی شرکت توانیر لازم الاجرا می باشد.
2- شرکت های کنتور ساز الزاما می بایست؛ گواهی تاییدیه توانیر برای کنتورهای موضوع استعلام را به کارفرما ارائه نماید.
3- رعایت سند قابلیت همکاری کنتورهای هوشمند   FID2با ویرایش V3 در خصوص این استعلام اجباری می باشد .
4- ارائه تایپ تست معتبر از شرکت معتبر در خصوص کالای موضوع استعلام الزامی است.
5- درج نام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بر روی بدنه کنتور یا name plate الزامی است.
6- کنتورهای تک فاز خریداری شده می بایست به تعداد 557 (پانصد و پنجاه و هفت) دستگاه با قاب (با قابلیت نصب فیوز) باشند.
7- پیچ و رول پلاک برای تمامی کنتورهای با قاب لحاظ شود.
8- سیم نول برای تمامی کنتورهای با قاب در نظر گرفته شود.
9- به عنوان یک الزام، شرکت کنتور ساز مکلف است؛ قبل از ارسال کنتورها به انبار استان، نمونه کنتور موضوع استعلام را به منظور بررسی و تاییدیه مشخصات فنی به کارفرما ارائه نماید.
10- حداکثر فاصله بین دو ارتباط کنتور و MDM می بایست برابر 3 دقیقه باشد.
11- شرکت کنتور ساز می بایست قابلیت ارتباط کنتور با تمامیMDM  های فعال در طرح فهام را داشته و تاییدیه های لازم را ارائه نماید.
12- تمامی کنتورهای سه فاز قابلیت Gateway را دارا باشند.
13- شرکت کنتور ساز می بایست قبل از ارسال کنتورها به انبار استان، تمامی کنتورها را مطابق خواسته شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تنظیم کارخانه نماید.
14- شرکت کنتور ساز می بایست قبل از ارسال کنتور به انبار استان، سیم کارت (به همراه تنظیمات ارتباطی) مورد نیاز را از شرکت توزیع برق استان مرکزی دریافت نموده و داخل کنتور قرار داده و در انتها همراه با لیست شماره بدنه کنتور و شماره سریال و شماره سیم کارت همراه با کنتور به انبار استان ارسال نماید.
15- ارائه گارانتی تعویض کنتور به مدت حداقل  3 سال الزامی می باشد.
16- ارائه خدمات پس از فروش به مدت حداقل 10 سال الزامی است.
17- در صورت عدم تحقق در هر کدام از بندهای فوق، شرکت کننده گر از نظر فنی رد می باشد.
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